[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=500  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4621      ;型号 添加支持类型用
note=新风机;
brief=室内温度: %3% °C  %3st%;


Yk00 = 0600350000  ;关机
Yk01 = 0600350001  ;开机
Yk02 = 0600310000  ;空调制冷
Yk03 = 0600310001  ;空调制暖
Yk04 = 0600310002  ;通风模式
Yk05 = 0600320000  ;风速低速
Yk06 = 0600320001  ;风速中速
Yk07 = 0600320002  ;风速高速



[regs3]
49=6;

[flds]

cnt=6
1=40050 ;设定模式
2=40051 ; 设定风速
3=40052 ; 室内温度
4=40053 ; 设定温度
5=40054 ; 开关机控制
6=40055 ;室内湿度

  



[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

1='Fld',1,'设定模式',0,1,0,0,'0:空调制冷，1:空调制暖，2:空调通风',0,''
2='Fld',1,'设定风速',0,1,0,0,'0:风速低速，1:风速中速，2:风速高速',0,''
3='Fld',1,'室内温度',0,1,0,0,'0:停止，1:运行',0,''
5='Fld',1,'开关机控制',0,1,10,0,'0:停止，1:运行',0,''
6='Fld',1,'室内湿度',0,1,10,0,'0:停止，1:运行',0,''




[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




