[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4966      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 
brief=相电压A: %1% V,相电压B: %2% V,相电压C: %3% V; 

DataByte=0

[regs3]
97=6
119=4
356=32


[flds]
cnt=26
1=40098;相电压A
2=40099;相电压B
3=40100;相电压C

4=40101;A相电流
40101=S20
5=40102;B相电流
40102=S20
6=40103;C相电流
40103=S20

7=40120;频率
8=40121;AB线电压
9=40122;BC线电压
10=40123;CA线电压

11=40357;A相有功功率;
40357=I;
12=40359;B相有功功率;
40359=I;
13=40361;C相有功功率;
40361=I;
14=40363;有功总功率;
40363=I;

15=40365;A相无功功率;
40365=I;
16=40367;B相无功功率;
40367=I;
17=40369;C相无功功率;
40369=I;
18=40371;总无功功率;
40371=I;

19=40373;A相视在功率
40373=I;
20=40375;B相视在功率
40375=I;
21=40377;C相视在功率
40377=I;
22=40379;总视在功率
40379=I;

23=40381;A相功率因数
40381=I;
24=40383;B相功率因数
40383=I;
25=40385;C相功率因数
40385=I;
26=40387;总功率因数
40387=I;





[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A相电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
2='Fld',1,'B相电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
3='Fld',1,'C相电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
4='Fld',1,'A相电流',0,100,11,1000,'最小值|允许最低.',10000,'最大值|允许最高'
5='Fld',1,'B相电流',0,100,11,1000,'最小值|允许最低',10000,'最大值|允许最高'
6='Fld',1,'C相电流',0,100,11,1000,'最小值|允许最低.',10000,'最大值|允许最高'
7='Fld',1,'频率',0,1,11,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''
8='Fld',1,'AB线电压',0,1,11,3500,'最小值|允许最低',4000,'最大值|允许最高'
9='Fld',1,'BC线电压',0,1,11,3500,'最小值|允许最低.',4000,'最大值|允许最高'
10='Fld',1,'CA线电压',0,1,11,3500,'最小值|允许最低',4000,'最大值|允许最高'



[flds.val]

[vals]




