[comm]
debug=0  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=母线电压: %2% V  ，电池电压: %4% V   

[regs3]
0=9
14=4
21=4
256=30
512=24
768=24
1024=24
4096=2 ;0x1000+0
4096bit=1
4097bit=2
4099=1 ;3
4099bit=2
4101=1 ;5
4101bit=1
4118=5 ;22
4118bit=2
4119bit=2
4120bit=2
4121bit=2
4122bit=2
4138=5 ;42
4138bit=2
4139bit=1
4140bit=1
4141bit=1
;4142bit=1
4154=2 ;58
4154bit=2
4155bit=1
4161=2 ;65
4161bit=2
4162bit=1
4168=2 ;72
4168bit=2
4169bit=1
5141=6 ;0x1400+21
5141bit=2
5142bit=2
5143bit=2
5144bit=2
5145bit=2
5146bit=2

[flds]
cnt=170
1=40001;充电机输出电压
2=40002;母线电压
3=40003;控母电压
4=40004;电池电压
5=40005;充电机输出电流
6=40006;电池电流
7=40007;负载电流
8=40008;电池温度
9=40009;环境温度

10=40015;交流1路A相输入电压
11=40016;交流1路B相输入电压
12=40017;交流1路C相输入电压
13=40018;交流1路频率

14=40022;交流2路A相输入电压
15=40023;交流2路B相输入电压
16=40024;交流2路C相输入电压
17=40025;交流2路频率
;1~10#充电模块 电压,电流,温度
18=400257
19=400258
20=400259
21=400260
22=400261
23=400262
24=400263
25=400264
26=400265
27=400266
28=400267
29=400268
30=400269
31=400270
32=400271
33=400272
34=400273
35=400274
36=400275
37=400276
38=400277
39=400278
40=400279
41=400280
42=400281
43=400282
44=400283
45=400284
46=400285
47=400286
;1~24#电池电压
48=40513
49=40514
50=40515
51=40516
52=40517
53=40518
54=40519
55=40520
56=40521
57=40522
58=40523
59=40524
60=40525
61=40526
62=40527
63=40528
64=40529
65=40530
66=40531
67=40532
68=40533
69=40534
70=40535
71=40536
;1~24电池内阻
72=40769
73=40770
74=40771
75=40772
76=40773
77=40774
78=40775
79=40776
80=40777
81=40778
82=40779
83=40780
84=40781
85=40782
86=40783
87=40784
88=40785
89=40786
90=40787
91=40788
92=40789
93=40790
94=40791
95=40792
;1~24#电池温度
96=41025
97=41026
9841027
99=41028
100=41029
101=41030
102=41031
103=41032
104=41033
105=41034
106=41035
107=41036
108=41037
109=41038
110=41039
111=41040
112=41041
113=41042
114=41043
115=41044
116=41045
117=41046
118=41047
119=41048
;YX 0x1000
120=44097-0;直流系统总异常
121=44097-1;充电模块故障(全部) 
122=44097-2;充电模块故障(任一) 
123=44097-3;电池异常
124=44097-4;直流母线异常
125=44097-5;交流输入故障 
126=44097-6;防雷器跳闸故障
127=44098-8 ;+3
128=44100-0
129=44100-1
130=44100-2
131=44100-3
132=44100-4
133=44100-5
134=44100-6
135=44100-7
136=44100-8
137=44100-9
138=44100-10
139=44102-0 ;+5
140=44102-1
141=44102-2
142=44102-3
143=44119-0 ;22
144=44119-1
145=44119-2
146=44119-3
147=44119-4
148=44119-5
149=44119-6
150=44119-8
151=44119-9
152=44119-10
153=44119-11
154=44119-12
155=44119-13
156=44119-14
157=44120-0 ;23
158=44120-1
159=44120-2
160=44120-3
161=44120-4
162=44120-5
163=44120-6
164=44120-8
165=44120-9
166=44120-10
167=44120-11
168=44120-12
169=44120-13
170=44120-14
;42 44140-0...
;58 44155-0...
;65 44162-0...
;72 44169-0
;0x1400+21 45142-0...


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'充电机输出电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
2='Fld',1,'母线电压（合母电压）',0,10,11,3000,'最小值|允许最低值.',3500,'最大值|允许最高值'
3='Fld',1,'控母电压（有硅链时）',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
4='Fld',1,'电池电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
5='Fld',1,'充电机输出电流',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',1000,'最大值|允许最高值'
6='Fld',1,'电池电流',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',1000,'最大值|允许最高值'
7='Fld',1,'负载电流',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',1000,'最大值|允许最高值'
8='Fld',1,'电池温度',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',450,'最大值|允许最高值'
9='Fld',1,'环境温度',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',350,'最大值|允许最高值'
10='Fld',1,'交流1路A相输入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
11='Fld',1,'交流1路B相输入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
12='Fld',1,'交流1路C相输入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
13='Fld',1,'交流1路频率',0,100,11,400,'最小值|允许最低值',500,'最大值|允许最高值'
14='Fld',1,'交流2路A相输入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
15='Fld',1,'交流2路B相输入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
16='Fld',1,'交流2路C相输入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
17='Fld',1,'交流2路频率',0,100,11,400,'最小值|允许最低值',500,'最大值|允许最高值'
18='Fld',1,'1#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
19='Fld',1,'1#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
20='Fld',1,'1#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
21='Fld',1,'2#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
22='Fld',1,'2#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
23='Fld',1,'2#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
24='Fld',1,'3#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
25='Fld',1,'3#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
26='Fld',1,'3#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
27='Fld',1,'4#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
28='Fld',1,'4#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
29='Fld',1,'4#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
30='Fld',1,'5#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
31='Fld',1,'5#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
32='Fld',1,'5#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
33='Fld',1,'6#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
34='Fld',1,'6#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
35='Fld',1,'6#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
36='Fld',1,'7#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
37='Fld',1,'7#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
38='Fld',1,'7#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
39='Fld',1,'8#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
40='Fld',1,'8#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
41='Fld',1,'8#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
42='Fld',1,'9#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
43='Fld',1,'9#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
44='Fld',1,'9#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
45='Fld',1,'10#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
46='Fld',1,'10#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
47='Fld',1,'10#充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'

48='Fld',1,'1组电压1',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
49='Fld',1,'1组电压2',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',3000,'最大值|最大允许值'
50='Fld',1,'1组电压3',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
51='Fld',1,'1组电压4',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
52='Fld',1,'1组电压5',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
53='Fld',1,'1组电压6',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
54='Fld',1,'1组电压7',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
55='Fld',1,'1组电压8',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
56='Fld',1,'1组电压9',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
57='Fld',1,'1组电压10',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
58='Fld',1,'1组电压11',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
59='Fld',1,'1组电压12',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
60='Fld',1,'1组电压13',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
61='Fld',1,'1组电压14',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
62='Fld',1,'1组电压15',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
63='Fld',1,'1组电压16',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
64='Fld',1,'1组电压17',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
65='Fld',1,'1组电压18',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
66='Fld',1,'1组电压19',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
67='Fld',1,'1组电压20',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
68='Fld',1,'1组电压21',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
69='Fld',1,'1组电压22',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
70='Fld',1,'1组电压23',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
71='Fld',1,'1组电压24',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'

72='Fld',1,'1组内阻1',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
73='Fld',1,'1组内阻2',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
74='Fld',1,'1组内阻3',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
75='Fld',1,'1组内阻4',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
76='Fld',1,'1组内阻5',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
77='Fld',1,'1组内阻6',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
78='Fld',1,'1组内阻7',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
79='Fld',1,'1组内阻8',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
80='Fld',1,'1组内阻9',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
81='Fld',1,'1组内阻10',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
82='Fld',1,'1组内阻11',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
83='Fld',1,'1组内阻12',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
84='Fld',1,'1组内阻13',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
85='Fld',1,'1组内阻14',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
86='Fld',1,'1组内阻15',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
87='Fld',1,'1组内阻16',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
88='Fld',1,'1组内阻17',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
89='Fld',1,'1组内阻18',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
90='Fld',1,'1组内阻19',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
91='Fld',1,'1组内阻20',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
92='Fld',1,'1组内阻21',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
93='Fld',1,'1组内阻22',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
94='Fld',1,'1组内阻23',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
95='Fld',1,'1组内阻24',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'

96='Fld',1,'1组温度1',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
97='Fld',1,'1组温度2',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
98='Fld',1,'1组温度3',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
99='Fld',1,'1组温度4',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
100='Fld',1,'1组温度5',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
101='Fld',1,'1组温度6',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
102='Fld',1,'1组温度7',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
103='Fld',1,'1组温度8',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
104='Fld',1,'1组温度9',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
105='Fld',1,'1组温度10',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
106='Fld',1,'1组温度11',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
107='Fld',1,'1组温度12',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
108='Fld',1,'1组温度13',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
109='Fld',1,'1组温度14',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
110='Fld',1,'1组温度15',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
111='Fld',1,'1组温度16',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
112='Fld',1,'1组温度17',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
113='Fld',1,'1组温度18',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
114='Fld',1,'1组温度19',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
115='Fld',1,'1组温度20',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
116='Fld',1,'1组温度21',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
117='Fld',1,'1组温度22',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
118='Fld',1,'1组温度23',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
119='Fld',1,'1组温度24',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'

120='Fld',1,'直流系统总异常',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
121='Fld',1,'充电模块故障(全部) ',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
122='Fld',1,'充电模块故障(任一) ',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
123='Fld',1,'电池异常',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
124='Fld',1,'直流母线异常',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
125='Fld',1,'交流输入故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
126='Fld',1,'防雷器跳闸故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
127='Fld',1,'充电模块通信',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
128='Fld',1,'1#充电模块通信',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
129='Fld',1,'2#充电模块通信',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
130='Fld',1,'3#充电模块通信',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
131='Fld',1,'4#充电模块通信',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
132='Fld',1,'5#充电模块通信',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
133='Fld',1,'6#充电模块通信',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
134='Fld',1,'7#充电模块通信',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
135='Fld',1,'8#充电模块通信',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
136='Fld',1,'9#充电模块通信',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
137='Fld',1,'10#充电模块通信',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''

[vals.str]
Name=1

[vals.ext]
Stor.5=1

;[vals]
