[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4695      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 
brief=相电压A: %1% V,相电压B: %2% V,相电压C: %3% V; 



[regs3]
36096=22;
36118=22;
36140=20;
39434=2;

[flds]
cnt=29
1=436097;相电压A
436097=I
2=436099;相电压B
436099=I
3=436101;相电压C
436101=I
4=436105;AB线电压
436105=I
5=436107;BC线电压
436107=I
6=436109;CA线电压
436109=I
7=436111;A相电流
436111=I
8=436113;B相电流
436113=I
9=436115;C相电流
436115=I
10=436117;零线电流
436117=I
11=436123;有功总功率;
436123=I
12=436125;A相有功功率;
436125=I
13=436127;B相有功功率;
436127=I
14=436129;C相有功功率;
436129=I
15=436131;总无功功率;
436131=I
16=436133;A相无功功率;
436133=I
17=436135;B相无功功率;
436135=I
18=436137;C相无功功率;
436137=I
19=436139;总视在功率
436139=I
20=436141;A相视在功率
436141=I
21=436143;B相视在功率
436143=I
22=436145;C相视在功率
436145=I
23=436147;总功率因数
24=436148;A相功率因数
25=436149;B相功率因数
26=436150;C相功率因数
27=436160;频率
28=439435;正向有功总电能
439435=f
29=442726;
442726=f


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A相电压',0,1000,11,200000,'最小值|允许最低',350000,'最大值|允许最高'
2='Fld',1,'B相电压',0,1000,11,200000,'最小值|允许最低.',350000,'最大值|允许最高'
3='Fld',1,'C相电压',0,1000,11,200000,'最小值|允许最低',350000,'最大值|允许最高'
4='Fld',1,'AB线电压',0,1000,11,350000,'最小值|允许最低',400000,'最大值|允许最高'
5='Fld',1,'BC线电压',0,1000,11,350000,'最小值|允许最低.',400000,'最大值|允许最高'
6='Fld',1,'CA线电压',0,1000,11,350000,'最小值|允许最低',400000,'最大值|允许最高'
7='Fld',1,'A相电流',0,1000,11,10000,'最小值|允许最低.',100000,'最大值|允许最高'
8='Fld',1,'B相电流',0,1000,11,10000,'最小值|允许最低',100000,'最大值|允许最高'
9='Fld',1,'C相电流',0,1000,11,10000,'最小值|允许最低.',100000,'最大值|允许最高'
27='Fld',1,'频率',0,100,11,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''



[flds.val]

[vals]




