[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=电压: %7% V   %8% V   %9% V  ，电流: %1% A   %2% A   %3% A  


[regs3]

3000=6
3020=12
3054=32
3110=2




[flds]
cnt=30

1=43001;A相电流
43001=F
2=43003;B相电流
43003=F
3=43005;C相电流
43005=F
4=43021;A相线电压
43021=F
5=43023;B相线电压
43023=F
6=43025;C相线电压
43025=F
7=43029;A相电压
43029=F
8=43031;B相电压
43031=F
9=43033;C相电压
43033=F

10=43055;A相有功功率
43055=F
11=43057;B相有功功率
43057=F
12=43059;C相有功功率
43059=F
13=43061;总有功功率KW
43061=F

14=43063;A相无功功率KVAR
43063=F

15=43065;B相无功功率
43065=F

16=43067;C相无功功率
43067=F

17=43069;总无功功率
43069=F




18=43071;A相视在功率KVA
43071=F

19=43073;B相视在功率
43073=F

20=43075;C相视在功率
43075=F

21=43077;总视在功率
43077=F



22=43079;A相功率因数
43079=F

23=43081;B相功率因数
43081=F

24=43083;C相功率因数
43083=F

25=43085;总功率因数
43085=F




26=43111;频率
43111=F







[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
7='Fld',1,'A相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
8='Fld',1,'B相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
9='Fld',1,'C相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
1='Fld',1,'A相电流',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
2='Fld',1,'B相电流',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
3='Fld',1,'C相电流',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




