[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4692    ;型号 添加支持类型用
note=AC;说明 
brief=%集水井液位%; 


[regs4]
0=18;




[flds]
cnt=14;

1=30001;第一路
2=30002;第二路
3=30003;第三路
4=30004;第四路
5=30005;第五路
6=30006;第六路
7=30007;第七路
8=30008;第八路
9=30009;第九路
10=30010;第十路
11=30011;第十一路
12=30012;第十二路
13=30013;第十三路
14=30014;第十四路





[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

1='Fld',1,'西南门集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
2='Fld',1,'深井泵房集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
3='Fld',1,'西北门集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
4='Fld',1,'风机房集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
5='Fld',1,'书记房集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
6='Fld',1,'发电机房集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
7='Fld',1,'洗澡房集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
8='Fld',1,'东南门集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
9='Fld',1,'空调房集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
10='Fld',1,'车库污水井集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
11='Fld',1,'车库入口（西）集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
12='Fld',1,'车库通道（西）集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
13='Fld',1,'车库入口（东）集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'
14='Fld',1,'车库通道（东）集水井',0,1,3,0,'最小值|低于此值告警',0,'最大值|高于此值告警'









