[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4691      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 
brief=室内温度:%28% ℃ %28st%，室内湿度:%27% % %27st% ; 

[regs1]
128=8;内风机
0=30

[regs3]
702=8;室内温度


[flds]
cnt=35


1=00001;吸气压力探头失效
2=00002;吸气温度探头失效
3=00003;送风温度探头失效
4=00004;室内湿度探头失效
5=00005;室内温度探头失效
6=00006;高压压力传感器故障
7=00007;排气温度传感器故障
8=00008;风机故障1
9=00009;风机故障2
10=00010;所有风机故障
11=00011;交流过压
12=00012;交流欠压
13=00013;过热度过低报警
14=00014;过热度过低锁定报警
15=00015;压机高压报警
16=00016;加热器过载
17=00017;排气高温报警
18=00018;烟火报警
19=00019;低压开关报警
20=00020;冷凝水泵故障
21=00021;高压报警-外机
22=00022;水浸报警
23=00023;外风机过载-外机
24=00024;低压过低报警
25=00025;外风机故障报警

26=40703;送风温度
27=40704;室内湿度
28=40705;室内温度

29=00129;内风机
30=00130;加热器
31=00131;湿膜加湿
32=00132;冷凝水泵
33=00133;回风机
34=00134;故障输出
35=00136;压缩机


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2


1='Fld',1,'吸气压力探头',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
2='Fld',1,'吸气温度探头',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
3='Fld',1,'送风温度探头',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
4='Fld',1,'室内湿度探头',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
5='Fld',1,'室内温度探头',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
6='Fld',1,'高压压力传感器',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
7='Fld',1,'排气温度传感器',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
8='Fld',1,'风机1',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
9='Fld',1,'风机2',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
10='Fld',1,'所有风机',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
11='Fld',1,'交流过压',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
12='Fld',1,'交流欠压',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
13='Fld',1,'过热度过低报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
14='Fld',1,'过热度过低锁定报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
15='Fld',1,'压机高压报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
16='Fld',1,'加热器过载',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
17='Fld',1,'排气高温报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
18='Fld',1,'烟火报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
19='Fld',1,'低压开关报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
20='Fld',1,'冷凝水泵',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
21='Fld',1,'高压报警-外机',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
22='Fld',1,'水浸报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
23='Fld',1,'外风机过载-外机',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
24='Fld',1,'低压过低报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
25='Fld',1,'外风机报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''

26='Fld',1,'送风温度',0,10,10,100,'最小值|允许最低值',400,'最大值|允许最高值'
27='Fld',1,'室内湿度',0,10,10,100,'最小值|允许最低值',400,'最大值|允许最高值'
28='Fld',1,'室内温度',0,10,10,100,'最小值|允许最低值',400,'最大值|允许最高值'

29='Fld',1,'内风机',0,1,0,0,'0:关，1:开机',0,''
30='Fld',1,'加热器',0,1,0,0,'0:关，1:开机',0,''
31='Fld',1,'湿膜加湿',0,1,0,0,'0:关，1:开机',0,''
32='Fld',1,'冷凝水泵',0,1,0,0,'0:关，1:开机',0,''
33='Fld',1,'回风机',0,1,0,0,'0:关，1:开机',0,''
34='Fld',1,'故障输出',0,1,0,0,'0:关，1:开机',0,''
35='Fld',1,'压缩机',0,1,0,0,'0:关，1:开机',0,''

[flds.val]

[vals]




