[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4902     ;型号 添加支持类型用
note=smardt;说明 
brief=一组总电压: %64% V  ，二组总电压: %130% V  


[regs3]
0=32;单节电压

64=2;电流、温度

70=32;单节电压

134=2;电流、温度

1120=6
1172=1

[flds]
cnt=93

单元一
1=40001 ;1号电池电压
2=40002 ;2号电池电压
3=40003 ;3号电池电压
4=40004 ;4号电池电压
5=40005 ;5号电池电压
6=40006 ;6号电池电压  
7=40007 ;7号电池电压   
8=40008 ;8号电池电压  
9=40009 ;9号电池电压 
10=40010 ;10号电池电压  
11=40011 ;11号电池电压  
12=40012 ;12号电池电压  
13=40013 ;13号电池电压  
14=40014 ;14号电池电压       
15=40015 ;15号电池电压  
16=40016 ;16号电池电压  
17=40017 ;17号电池电压  
18=40018 ;18号电池电压  
19=40019 ;19号电池电压   
20=40020 ;20号电池电压
21=40021 ;21号电池电压 
22=40022 ;22号电池电压  
23=40023 ;23号电池电压 
24=40024 ;24号电池电压 

25=41121 ;总电压
26=41122 ;电流
41122=S 
27=41123 ;温度
41123=S

单元二
28=40071 ;1号电池电压 
29=40072 ;2号电池电压
30=40073 ;3号电池电压
31=40074 ;4号电池电压
32=40075 ;5号电池电压
33=40076 ;6号电池电压  
34=40077 ;7号电池电压   
35=40078 ;8号电池电压  
36=40079 ;9号电池电压 
37=40080 ;10号电池电压  
38=40081 ;11号电池电压  
39=40082 ;12号电池电压  
40=40083 ;13号电池电压  
41=40084 ;14号电池电压       
42=40085 ;15号电池电压  
43=40086 ;16号电池电压  

44=41124 ;总电压
45=41125 ;电流 
41125=S
46=41126 ;温度
41126=S

单元三
47=40141;1号电池电压 
48=40142;2号电池电压 
49=40143;3号电池电压
50=40144;4号电池电压
51=40145;5号电池电压
52=40146;6号电池电压
53=40147;7号电池电压
54=40148;8号电池电压
55=40149;9号电池电压
56=40150;10号电池电压
57=40151;11号电池电压
58=40152;12号电池电压
59=40153;13号电池电压
60=40154;14号电池电压
61=40155;15号电池电压
62=40156;16号电池电压
63=40157;17号电池电压
64=40158;18号电池电压
65=40159;19号电池电压
66=40160;20号电池电压
67=40161;21号电池电压
68=40162;22号电池电压
69=40163;23号电池电压
70=40164;24号电池电压

71=41127 ;总电压
72=41128 ;电流 
41125=S
73=41129 ;温度
41126=S

单元四
74=40211;1号电池电压 
75=40212;2号电池电压 
76=40213;3号电池电压
77=40214;4号电池电压
78=40215;5号电池电压
79=40216;6号电池电压
80=40217;7号电池电压
81=40218;8号电池电压
82=40219;9号电池电压
83=40220;10号电池电压
84=40221;11号电池电压
85=40222;12号电池电压
86=40223;13号电池电压
87=40224;14号电池电压
88=40225;15号电池电压
89=40226;16号电池电压

90=41130 ;总电压
91=41131 ;电流 
41125=S
92=41132 ;温度
41126=S

93=41173;继电器开关状态





[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

1='Fld',1,'一组1号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
2='Fld',1,'一组2号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
3='Fld',1,'一组3号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
4='Fld',1,'一组4号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
5='Fld',1,'一组5号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
6='Fld',1,'一组6号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
7='Fld',1,'一组7号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
8='Fld',1,'一组8号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
9='Fld',1,'一组9号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
10='Fld',1,'一组10号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
11='Fld',1,'一组11号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
12='Fld',1,'一组12号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
13='Fld',1,'一组13号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
14='Fld',1,'一组14号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
15='Fld',1,'一组15号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
16='Fld',1,'一组16号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
17='Fld',1,'一组17号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
18='Fld',1,'一组18号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
19='Fld',1,'一组19号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
20='Fld',1,'一组20号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
21='Fld',1,'一组21号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
22='Fld',1,'一组22号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
23='Fld',1,'一组23号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
24='Fld',1,'一组24号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'

25='Fld',1,'一组总电压',0,100,11,100,'最小值|允许最低值.',1000,'最大值|允许最高值'
26='Fld',1,'一组电流',0,10,11,100,'最小值|允许最低值.',1000,'最大值|允许最高值'
27='Fld',1,'一组温度',0,10,11,100,'最小值|允许最低值.',1000,'最大值|允许最高值'

28='Fld',1,'二组1号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
29='Fld',1,'二组2号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
30='Fld',1,'二组3号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
31='Fld',1,'二组4号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
32='Fld',1,'二组5号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
33='Fld',1,'二组6号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
34='Fld',1,'二组7号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
35='Fld',1,'二组8号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
36='Fld',1,'二组9号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
37='Fld',1,'二组10号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
38='Fld',1,'二组11号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
39='Fld',1,'二组12号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
40='Fld',1,'二组13号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
41='Fld',1,'二组14号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
42='Fld',1,'二组15号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
43='Fld',1,'二组16号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'

44='Fld',1,'二组总电压',0,100,11,100,'最小值|允许最低值.',1000,'最大值|允许最高值'
45='Fld',1,'二组电流',0,10,11,100,'最小值|允许最低值.',1000,'最大值|允许最高值'
46='Fld',1,'二组温度',0,10,11,100,'最小值|允许最低值.',1000,'最大值|允许最高值'

47='Fld',1,'三组1号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
48='Fld',1,'三组2号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
49='Fld',1,'三组3号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
50='Fld',1,'三组4号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
51='Fld',1,'三组5号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
52='Fld',1,'三组6号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
53='Fld',1,'三组7号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
54='Fld',1,'三组8号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
55='Fld',1,'三组9号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
56='Fld',1,'三组10号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
57='Fld',1,'三组11号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
58='Fld',1,'三组12号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
59='Fld',1,'三组13号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
60='Fld',1,'三组14号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
61='Fld',1,'三组15号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
62='Fld',1,'三组16号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
63='Fld',1,'三组17号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
64='Fld',1,'三组18号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
65='Fld',1,'三组19号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
66='Fld',1,'三组20号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
67='Fld',1,'三组21号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
68='Fld',1,'三组22号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
69='Fld',1,'三组23号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
70='Fld',1,'三组24号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'

71='Fld',1,'三组总电压',0,100,11,100,'最小值|允许最低值.',1000,'最大值|允许最高值'
72='Fld',1,'三组电流',0,10,11,100,'最小值|允许最低值.',1000,'最大值|允许最高值'
73='Fld',1,'三组温度',0,10,11,100,'最小值|允许最低值.',1000,'最大值|允许最高值'

74='Fld',1,'四组1号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
75='Fld',1,'四组2号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
76='Fld',1,'四组3号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
77='Fld',1,'四组4号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
78='Fld',1,'四组5号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
79='Fld',1,'四组6号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
80='Fld',1,'四组7号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
81='Fld',1,'四组8号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
82='Fld',1,'四组9号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
83='Fld',1,'四组10号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
84='Fld',1,'四组11号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
85='Fld',1,'四组12号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
86='Fld',1,'四组13号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
87='Fld',1,'四组14号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
88='Fld',1,'四组15号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'
89='Fld',1,'四组16号电池电压',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低值.',16000,'最大值|允许最高值'

90='Fld',1,'四组总电压',0,100,11,100,'最小值|允许最低值.',1000,'最大值|允许最高值'
91='Fld',1,'四组电流',0,10,11,100,'最小值|允许最低值.',1000,'最大值|允许最高值'
92='Fld',1,'四组温度',0,10,11,100,'最小值|允许最低值.',1000,'最大值|允许最高值'

93='Fld',1,'系统总故障',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




