[comm]
debug=1  ;�򿪵��������Ϣ Ĭ��0�����򿪣�
delay=50  ;�ɼ�ָ����ʱ����λ ms Ĭ��10
mask=0   ;����
model=OM-MDBS4691      ;�ͺ� ����֧��������
note=EC;˵�� ���������
brief=��ѹ:%1% V %1st%,����:%2% A %2st% ; 



[regs3]
72=50



[flds]
cnt=36
1=40073 ;��ѹ  ֵ=DATA/100;��λV
2=40074 ;����   ֵ=DATA/100;��λA
3=40075 ;�й�����
4=40076 ;�����й����� ֵ=DATA/3200����λΪkWh
40076=I
5=40078 ;�������� ֵ=DATA/1000
6=40079 ;�����й����ܣ��޷�������ֵ=DATA/3200����λΪkWh
40079=I

7=40082 ;Ƶ��








[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

1='xqyl',1,'��ѹ',0,100,11,1900,'��Сֵ|�������ֵ',25500,'���ֵ|�������ֵ'
2='xqyl',1,'����',0,100,11,0,'��Сֵ|�������ֵ',100000,'���ֵ|�������ֵ'




[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




