[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4935     ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 精密空调
brief=室内温度: %6% ℃  室内湿度: %7% % ;



[regs1]
0=8

[regs4]
16=6
32=6

[flds]
cnt=55
1=30017 ;模式
2=30020 ;开关机
3=30021 ;设置湿度
4=30022 ;设置温度

5=30033 ;PM2.5
6=30034 ;室内温度
7=30035 ;室内湿度
8=30038 ;故障

9=30036 ;化霜1温度
10=30037 ;化霜2温度

11=00001 ;室内温度传感器故障
12=00002 ;化霜探头1故障
13=00003 ;化霜探头2故障
14=00004 ;室内湿度传感器故障

15=00005 ;压力保护
16=00006 ;水满/缺水
17=00007 ;缺相
18=00008 ;相序错误




[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'模式',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
2='Fld',1,'开关机',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
3='Fld',1,'设置湿度',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
4='Fld',1,'设置温度',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

5='Fld',1,'PM2.5',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
6='Fld',1,'室内温度',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
7='Fld',1,'室内湿度',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
8='Fld',1,'报警状态',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''

9='Fld',1,'化霜1温度',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
10='Fld',1,'化霜2温度',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

11='Fld',1,'室内温度传感器故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
12='Fld',1,'化霜探头1故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
13='Fld',1,'化霜探头2故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
14='Fld',1,'室内湿度传感器故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
15='Fld',1,'压力保护',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
16='Fld',1,'水满/缺水',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
17='Fld',1,'缺相',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
18='Fld',1,'相序错误',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''

[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




