[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4938     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=电压: %1% V   %2% V   %3% V  ，电流: %7% A   %8% A   %9% A  ，


[regs3]
0=32




[flds]
cnt=28
1=40001;A相电压
40001=I
2=40003;B相电压
40003=I
3=40005;C相电压
40005=I
4=40007;AB线电压
40007=I
5=40009;BC线电压
40009=I
6=40011;CA线电压
40011=I

7=40013;A相电流
40013=I
8=40015;B相电流
40015=I
9=40017;C相电流
40017=I


10=40019;A相无功功率
40019=I
11=40021;B相无功功率
40021=I
12=40023;C相无功功率
40023=I
13=40025;总无功功率
40025=I

14=40027;A相无功功率
40027=I
15=40029;B相无功功率
40029=I
16=40031;C相无功功率
40031=I
17=40033;总无功功率
40033=I

18=40035;A相视在功率
40035=I
19=40037;B相视在功率
40037=I
20=40039;C相视在功率
40039=I
21=40041;总视在功率
40041=I

22=40043;A相功率因数
40043=I
23=40045;B相功率因数
40045=I
24=40047;C相功率因数
40047=I
25=40049;总功率因数
40049=I

26=40051;频率
40051=I

27=40053;总有功电度
40053=I
28=40059;总无功电度
40059=I





[flds.def]
;x=IldName,IldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A相电压',0,1000,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
2='Fld',1,'B相电压',0,1000,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
3='Fld',1,'C相电压',0,1000,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
7='Fld',1,'A相电流',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
8='Fld',1,'B相电流',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
9='Fld',1,'C相电流',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




