;0x1200 Modbus通用测试用 任务  
[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4930       ;型号 添加支持类型用
note=精密空调;  说明 SL1600F-KS2 地址表.xls
brief=回风温度: %1% ℃, 回风湿度: %2% %  ;简报 %x%为某字段值 简报中不能带分号;

[regs3]
256=1;回风温度
269=1;回风湿度
512=2;内风机、压缩机
518=1;加湿
532=1;开关机状态
537=3;
1290=1
1292=1
1298=1
1354=1


[flds]
cnt=13
1=40257;回风温度
2=40270;回风湿度
3=40513;内风机
4=40514;压缩机
5=40519;加湿
6=40533;开关机状态
7=40538;制冷
8=40539;加热
9=40540;除湿
10=41291;回风湿感
11=41293;内风机
12=41299;电源
13=41355;烟感






[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'回风温度',0,10,11,250,'最小值|允许最低值',350,'最大值|允许最高值'
2='Fld',1,'回风湿度',0,10,11,100,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
3='Fld',1,'内风机',0,1,0,0,'0:关闭，1:运行',0,''
4='Fld',1,'压缩机',0,1,0,0,'0:关闭，1:运行',0,''
5='Fld',1,'加湿',0,1,0,0,'0:关闭，1:开启',0,''
6='Fld',1,'开关机状态',0,1,0,0,'0:关闭，1:开启',0,''
7='Fld',1,'制冷',0,1,0,0,'0:关闭，1:开启',0,''
8='Fld',1,'加热',0,1,0,0,'0:关闭，1:开启',0,''
9='Fld',1,'除湿',0,1,0,0,'0:关闭，1:开启',0,''
10='Fld',1,'回风湿感',0,1,0,0,'0:正常，1:告警，2:无此告警',0,''
11='Fld',1,'内风机',0,1,0,0,'0:正常，1:告警，2:无此告警',0,''
12='Fld',1,'电源',0,1,0,0,'0:正常，1:告警，2:无此告警',0,''
13='Fld',1,'烟感',0,1,0,0,'0:正常，1:告警，2:无此告警',0,''
