[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4691      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 
brief=回风温度:%26% ℃ %26st%; 

[regs1]
0=1
120=25

[regs3]

0=2;模式设置
11=1;温度设定
150=3;回风温度

[flds]
cnt=31


1=00121;送风机故障
2=00122;压机1高压	
3=00123;压机1低压	
4=00124;压机2高压
5=00125;压机2低压
6=00126;制热保护	
7=00127;水流开关故障	
8=00128;送风温度过高	
9=00129;送风温度过低	
10=00130;回风传感器故障	
11=00131;送风传感器故障	
12=00132;环境温度探头故障	
13=00133;翅片1故障	
14=00134;翅片2故障	
15=00135;水冷机型冷却水出温过高	
16=00136;水冷机型冷却水出温过低	
17=00137;三相电相序错误 	
18=00138;翅片3故障	
19=00139;翅片4故障	
20=00140;压机3高压	
21=00141;压机3低压	
22=00142;压机4高压	
23=00143;压机4低压	
24=00144;主从通信故障	
25=00145;失风告警	

26=40151;回风温度传感器
27=40152;送风温度传感器
28=40153;环境温度传感器
29=40012;温度设定值

30=00001;开关机
31=40002;模式



[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2


1='Fld',1,'送风机故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
2='Fld',1,'压机1高压',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
3='Fld',1,'压机1低压',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
4='Fld',1,'压机2高压',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
5='Fld',1,'压机2低压',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
6='Fld',1,'制热保护',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
7='Fld',1,'水流开关故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
8='Fld',1,'送风温度过高',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
9='Fld',1,'送风温度过低',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
10='Fld',1,'回风传感器故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
11='Fld',1,'送风传感器故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
12='Fld',1,'环境温度探头故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
13='Fld',1,'翅片1故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
14='Fld',1,'翅片2故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
15='Fld',1,'水冷机型冷却水出温过高',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
16='Fld',1,'水冷机型冷却水出温过低',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
17='Fld',1,'三相电相序错误',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
18='Fld',1,'翅片3故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
19='Fld',1,'翅片4故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
20='Fld',1,'压机3高压',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
21='Fld',1,'压机3低压',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
22='Fld',1,'压机4高压',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
23='Fld',1,'压机4低压',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
24='Fld',1,'主从通信故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
25='Fld',1,'失风告警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''

26='Fld',1,'回风温度',0,10,10,100,'最小值|允许最低值',400,'最大值|允许最高值'
27='Fld',1,'送风温度',0,10,10,100,'最小值|允许最低值',400,'最大值|允许最高值'
28='Fld',1,'环境温度',0,10,10,100,'最小值|允许最低值',400,'最大值|允许最高值'
29='Fld',1,'温度设定值',0,10,10,100,'最小值|允许最低值',400,'最大值|允许最高值'


30='Fld',1,'开关机',0,1,0,0,'0:关，1:开机',0,''
31='Fld',1,'模式',0,1,0,0,'0:关，1:开机',0,''


[flds.val]

[vals]




