[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4966      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 
brief=直流屏1交流电压Uab: %20% V; 
valsx=10

DataByte=0

[regs3]
0=8
0bit=2
1bit=2
2bit=2
3bit=2
4bit=2
5bit=2
6bit=2
7bit=2

1000=80


[flds]
cnt=98
1=41001;电池组当前状态
2=41002;系统运行方式
3=41003;电池室平均环境温度
41003=FR500
4=41004;1#电池组当前容量 注②
41004=FR10000
5=41005;1#电池组容量百分比
41005=FR500
6=41006;2#电池组当前容量 注②
41006=FR10000
7=41007;2#电池组容量百分比
41007=FR500
8=41008;1#蓄电池电压最高单体序号
9=41009;1#蓄电池电压最低单体序号
10=41010;2#蓄电池电压最高单体序号
11=41011;2#蓄电池电压最低单体序号

12=41012;1#合母电压
41012=FR500
13=41013;1#负载电流 注②
41013=FR10000
14=41014;2#合母电压
41014=FR500
15=41015;2#负载电流 注②
41015=FR10000

16=41016;1#电池电压
41016=FR500
17=41017;1#电池电流 注②
41017=FR10000
18=41018;2#电池电压
41018=FR500
19=41019;2#电池电流 注②
41019=FR10000

20=41020;直流屏1#交流电压Uab 注①
41020=FR3000
21=41021;直流屏1#交流电压Ubc 注①
41021=FR3000
22=41022;直流屏1#交流电压Uca 注①
41022=FR3000

23=41023;直流屏2#交流电压Uab 注①
41023=FR3000
24=41024;直流屏2#交流电压Ubc 注①
41024=FR3000
25=41025;直流屏2#交流电压Uca 注①
41025=FR3000

26=41026;直流屏A相电流
41026=FR500
27=41027;直流屏B相电流
41027=FR500
28=41028;直流屏C相电流
41028=FR500

29=41029;直流屏A1相频率
41029=FR500
30=41030;直流屏B1相频率
41030=FR500
31=41031;直流屏C1相频率
41031=FR500

32=41032;直流屏A2相频率
41032=FR500
33=41033;直流屏B2相频率
41033=FR500
34=41034;直流屏C2相频率
41034=FR500

35=41035;直流屏A相功率因数
41035=FR500
36=41036;直流屏B相功率因数
41036=FR500
37=41037;直流屏C相功率因数
41037=FR500
38=41038;直流屏三相功率因数
41038=FR500

39=41039;直流屏A相有功 注②
41039=FR10000
40=41040;直流屏B相有功 注②
41040=FR10000
41=41041;直流屏C相有功 注②
41041=FR10000
42=41042;直流屏三相有功 注②
41042=FR10000

43=41043;直流屏A相无功 注②
41043=FR10000
44=41044;直流屏B相无功 注②
41044=FR10000
45=41045;直流屏C相无功 注②
41045=FR10000
46=41046;直流屏三相无功 注②
41046=FR10000

47=41047;直流屏A相视在功 注②
41047=FR10000
48=41048;直流屏B相视在功 注②
41048=FR10000
49=41049;直流屏C相视在功 注②
41049=FR10000
50=41050;直流屏三相视在功 注②
41050=FR10000

51=41051;1#模块电压
41051=FR500
52=41052;1#模块电流
41052=FR500
53=41053;1#模块限流点
41053=FR500

54=41054;2#模块电压
41054=FR500
55=41055;2#模块电流
41055=FR500
56=41056;2#模块限流点
41056=FR500

57=41057;3#模块电压
41057=FR500
58=41058;3#模块电流
41058=FR500
59=41059;3#模块限流点
41059=FR500

60=41060;4#模块电压
41060=FR500
61=41061;4#模块电流
41061=FR500
62=41062;4#模块限流点
41062=FR500

63=41063;5#模块电压
41063=FR500
64=41064;5#模块电流
41064=FR500
65=41065;5#模块限流点
41065=FR500

66=41066;6#模块电压
41066=FR500
67=41067;6#模块电流
41067=FR500
68=41068;6#模块限流点
41068=FR500

69=41069;7#模块电压
41069=FR500
70=41070;7#模块电流
41070=FR500
71=41071;7#模块限流点
41071=FR500

72=41072;8#模块电压
41072=FR500
73=41073;8#模块电流
41073=FR500
74=41074;8#模块限流点
41074=FR500

75=41075;9#模块电压
41075=FR500
76=41076;9#模块电流
41076=FR500
77=41077;9#模块限流点
41077=FR500

78=41078;10#模块电压
41078=FR500
79=41079;10#模块电流
41079=FR500
80=41080;10#模块限流点
41080=FR500

81=40001-2;系统运行方式
82=40001-3;系统总告警
83=40001-4;模块总告警
84=40001-5;绝缘总告警
85=40001-6;电池组总告警?
86=40001-7;交流输入异常总告警?
87=40001-8;直流母线异常总告警
88=40001-9;DCDC模块异常总告警
89=40001-10;DCAC模块异常总告警
90=40001-11;系统电流不平衡
91=40001-12;降压单元异常
92=40002-10;电池均充超时
93=40002-11;电池温度过高
94=40002-12;电池温度过低
95=40002-13;浮充电压过压
96=40003-4;负载过流
97=40003-5;直流屏交流空开跳闸
98=40003-6;直流屏防雷器故障



[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'电池组当前状态',0,1,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
2='Fld',1,'系统运行方式',0,1,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
3='Fld',1,'1#电池组当前容量',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
4='Fld',1,'1#电池组容量百分比',0,10,0,3500,'最小值|允许最低',4000,'最大值|允许最高'
5='Fld',1,'2#电池组当前容量',0,10,0,3500,'最小值|允许最低.',4000,'最大值|允许最高'
6='Fld',1,'2#电池组容量百分比',0,10,0,3500,'最小值|允许最低',4000,'最大值|允许最高'
12='Fld',1,'1#合母电压',0,10,0,1000,'最小值|允许最低.',10000,'最大值|允许最高'
13='Fld',1,'1#负载电流',0,10,0,1000,'最小值|允许最低',10000,'最大值|允许最高'
14='Fld',1,'2#合母电压',0,10,0,1000,'最小值|允许最低.',10000,'最大值|允许最高'
15='Fld',1,'2#负载电流',0,10,0,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''

16='Fld',1,'1#电池电压',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
17='Fld',1,'1#电池电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
18='Fld',1,'2#电池电压',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
19='Fld',1,'2#电池电流',0,10,0,3500,'最小值|允许最低',4000,'最大值|允许最高'
20='Fld',1,'直流屏1#交流电压Uab',0,10,0,3500,'最小值|允许最低.',4000,'最大值|允许最高'
21='Fld',1,'直流屏1#交流电压Ubc',0,10,0,3500,'最小值|允许最低',4000,'最大值|允许最高'
22='Fld',1,'直流屏1#交流电压Uca',0,10,0,1000,'最小值|允许最低.',10000,'最大值|允许最高'
23='Fld',1,'直流屏2#交流电压Uab',0,10,0,1000,'最小值|允许最低',10000,'最大值|允许最高'
24='Fld',1,'直流屏2#交流电压Ubc',0,10,0,1000,'最小值|允许最低.',10000,'最大值|允许最高'
25='Fld',1,'直流屏2#交流电压Uca',0,10,0,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''

26='Fld',1,'直流屏A相电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
27='Fld',1,'直流屏B相电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
28='Fld',1,'直流屏C相电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
29='Fld',1,'直流屏A1相频率',0,10,0,3500,'最小值|允许最低',4000,'最大值|允许最高'
30='Fld',1,'直流屏B1相频率',0,10,0,3500,'最小值|允许最低.',4000,'最大值|允许最高'
31='Fld',1,'直流屏C1相频率',0,10,0,3500,'最小值|允许最低',4000,'最大值|允许最高'
32='Fld',1,'直流屏A2相频率',0,10,0,1000,'最小值|允许最低.',10000,'最大值|允许最高'
33='Fld',1,'直流屏B2相频率',0,10,0,1000,'最小值|允许最低',10000,'最大值|允许最高'
34='Fld',1,'直流屏C2相频率',0,10,0,1000,'最小值|允许最低.',10000,'最大值|允许最高'

51='Fld',1,'1#模块电压',0,10,0,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''
52='Fld',1,'1#模块电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
53='Fld',1,'1#模块限流点',0,10,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
54='Fld',1,'2#模块电压',0,10,0,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''
55='Fld',1,'2#模块电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
56='Fld',1,'2#模块限流点',0,10,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
57='Fld',1,'3#模块电压',0,10,0,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''
58='Fld',1,'3#模块电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
59='Fld',1,'3#模块限流点',0,10,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
60='Fld',1,'4#模块电压',0,10,0,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''
61='Fld',1,'4#模块电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
62='Fld',1,'4#模块限流点',0,10,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
63='Fld',1,'5#模块电压',0,10,0,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''
64='Fld',1,'5#模块电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
65='Fld',1,'5#模块限流点',0,10,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
66='Fld',1,'6#模块电压',0,10,0,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''
67='Fld',1,'6#模块电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
68='Fld',1,'6#模块限流点',0,10,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
69='Fld',1,'7#模块电压',0,10,0,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''
70='Fld',1,'7#模块电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
71='Fld',1,'7#模块限流点',0,10,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
72='Fld',1,'8#模块电压',0,10,0,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''
73='Fld',1,'8#模块电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
74='Fld',1,'8#模块限流点',0,10,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
75='Fld',1,'9#模块电压',0,10,0,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''
76='Fld',1,'9#模块电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
77='Fld',1,'9#模块限流点',0,10,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
78='Fld',1,'10#模块电压',0,10,0,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''
79='Fld',1,'10#模块电流',0,10,0,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
80='Fld',1,'10#模块限流点',0,10,0,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'

82='Fld',1,'系统总告警',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
83='Fld',1,'模块总告警',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
84='Fld',1,'绝缘总告警',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
85='Fld',1,'电池组总告警',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
86='Fld',1,'交流输入异常总告警',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
87='Fld',1,'直流母线异常总告警',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
88='Fld',1,'DCDC模块异常总告警',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
89='Fld',1,'DCAC模块异常总告警',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
90='Fld',1,'系统电流不平衡',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
91='Fld',1,'降压单元异常',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
92='Fld',1,'电池均充超时',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
93='Fld',1,'电池温度过高',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
94='Fld',1,'电池温度过低',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
95='Fld',1,'浮充电压过压',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
96='Fld',1,'负载过流',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
97='Fld',1,'直流屏交流空开跳闸',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'
98='Fld',1,'直流屏防雷器故障',0,1,0,0,'最小值|允许最低.',0,'最大值|允许最高'



[flds.val]

[vals]




