[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4966      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 
brief=相电压A: %1% V,相电压B: %2% V,相电压C: %3% V; 

DataByte=0

[regs3]
256=26


[flds]
cnt=26
1=40257;相电压A
2=40258;相电压B
3=40259;相电压C

4=40260;AB线电压
5=40261;BC线电压
6=40262;CA线电压

7=40263;A相电流
8=40264;B相电流
9=40265;C相电流

10=40266;A相有功功率;
11=40267;B相有功功率;
12=40268;C相有功功率;
13=40269;有功总功率;


14=40270;A相无功功率;
40270=S
15=40271;B相无功功率;
40271=S
16=40272;C相无功功率;
40272=S
17=40273;总无功功率;
40273=S

18=40274;A相功率因数
19=40275;B相功率因数
20=40276;C相功率因数
21=40277;总功率因数

22=40278;A相视在功率
23=40279;B相视在功率
24=40280;C相视在功率
25=40281;总视在功率

26=40282;频率








[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A相电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
2='Fld',1,'B相电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
3='Fld',1,'C相电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
4='Fld',1,'AB线电压',0,10,11,3500,'最小值|允许最低',4000,'最大值|允许最高'
5='Fld',1,'BC线电压',0,10,11,3500,'最小值|允许最低.',4000,'最大值|允许最高'
6='Fld',1,'CA线电压',0,10,11,3500,'最小值|允许最低',4000,'最大值|允许最高'
7='Fld',1,'A相电流',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低.',10000,'最大值|允许最高'
8='Fld',1,'B相电流',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低',10000,'最大值|允许最高'
9='Fld',1,'C相电流',0,1000,11,1000,'最小值|允许最低.',10000,'最大值|允许最高'
26='Fld',1,'频率',0,100,11,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''


[flds.val]

[vals]




