|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **串口服务器CX-001E 测试报告** | | | | | | | | | | |
| **产品基本信息** | | | | | | | | | | |
| **产品名称** | | 串口服务器 | | **测试人** | | 玉绍涛 | | **产品图片** | | |
| **产品型号** | | CX-001E | | **测试时间** | | 2025.06.3 | | 微信截图_20250603164916 | | |
| **生产厂家** | |  | | **项目编号** | |  | |
| **技术手册** | | CX-001E说明-串口服务器.pdf | | | | | |
| **通讯协议** | |  | | | | | |
| **上位机** | |  | | | | | |
| **产品测试需求与结果** | | | | | | | | | | |
| **编号** | **需求要点** | | **测试方法** | | **完成标准** | | **实际结果** | | **测试状态** | **完成时间** |
| **1** | 熟悉配置 | | 熟悉配置软件且配置写入正常 | | 熟悉配置软件且配置正常 | | 熟悉配置软件且配置正常 | | 通过 | 2025.6.9 |
| **2** | 传感器接入 | | 使用modbus tcp和tcp接入常规传感器 | | 能正常接入主机  长期稳定（72h） | | 数据正常 | | 通过 | 2025.6.9 |
| **测试记录** | | | | | | | | | | |
| 模式可切换：TCP单路服务器、TCP多路服务器、TCP客户端、UDP服务器/客户端、MODBUS TCP服务器/客户端  TCP单路服务器：仅允许单个客户端链接  TCP多路服务器：允许多个客户端链接 | | | | | | | | | | |