|  |
| --- |
| **串口服务器CX-001E 测试报告** |
| **产品基本信息** |
| **产品名称** | 串口服务器 | **测试人** | 玉绍涛 | **产品图片** |
| **产品型号** | CX-001E | **测试时间** | 2025.06.3 | 微信截图_20250603164916 |
| **生产厂家** |  | **项目编号** |  |
| **技术手册** | CX-001E说明-串口服务器.pdf |
| **通讯协议** |  |
| **上位机** |  |
| **产品测试需求与结果** |
| **编号** | **需求要点** | **测试方法** | **完成标准** | **实际结果** | **测试状态** | **完成时间** |
|  **1** | 熟悉配置 | 熟悉配置软件且配置写入正常 | 熟悉配置软件且配置正常 | 熟悉配置软件且配置正常 | 通过 | 2025.6.9 |
| **2** | 传感器接入 | 使用modbus tcp和tcp接入常规传感器 | 能正常接入主机长期稳定（72h） | 数据正常 | 通过 | 2025.6.9 |
| **测试记录** |
| 模式可切换：TCP单路服务器、TCP多路服务器、TCP客户端、UDP服务器/客户端、MODBUS TCP服务器/客户端TCP单路服务器：仅允许单个客户端链接TCP多路服务器：允许多个客户端链接 |