**三亚部队项目定制开发需求补充描述如下：**

1. **平台端需求：**
2. 照明控制器支持定时开启和关闭，每个照明控制器可设置单路或多路 全开/全关的时段，到设置时间段 则按设定规则开启或关闭。
3. 与红外联动照明控制器的功能不冲突。