|  |
| --- |
| **断电传感器DDT-380测试报告** |
| **产品基本信息** |
| **产品名称** | 断电传感器 | **测试人** | 玉绍涛 | **产品图片** |
| **产品型号** | DDT-380 | **测试时间** | 2025.06.16 | 微信图片_20250616110650 |
| **生产厂家** |  | **项目编号** |  |
| **技术手册** |  |
| **通讯协议** |  |
| **上位机** |  |
| **产品测试需求与结果** |
| **编号** | **需求要点** | **测试方法** | **完成标准** | **实际结果** | **测试状态** | **完成时间** |
| **1** | 告警输出测试 | 告警后测试NC/CO输出，输出切换正常 | 告警后NC/CO输出切换正常 | 正常 NC=0 NO=1告警 NC=1 NO=0主机使用接线：COM NO | 通过 | 2025.6.16 |
| **2** | 与主机兼容性测试 | 接入主机>72h | 期间通讯正常 | 通讯正常 | 通过 | 2025.6.16 |
| **测试记录** |
| e4afa70196227fd7b09842f333b26e4 |