# 在新AIOT平台上做定制项目开发版本。

**需求如下：**

1. 大华双门门禁控制器，型号：DHI-ASC2202C-D，接入到新AIOT平台，实现功能如下：
2. 人员管理：通过人员管理功能，查看/查询已有人员，支持手动添加、删除人员
3. 门禁事件：通过门禁事件功能，查询门禁进出入记录，支持按条件查询，导出记录表格
4. 权限管理：通过权限管理功能，对指定人员(或批量)进行权限添加、删除
5. 远程控门：通过远程控门功能，对选定门进行远程控制

门禁控制器开发SDK链接：

<https://depp.dahuasecurity.com/integration/guide/download/sdk>

1. 海外版的短信电话报警模块，接入到新AIOT平台，实现功能如下：
2. 短信电话报警模块 通过232转TCP/IP模块 接入到新AIOT平台
3. 短信电话模块接入平台的功能参考OM-B5，实现短信发送、电话播报报警信息功能。

海外版短信电话报警模块说明书：

<https://kdocs.cn/l/cmaz820vAj6P>

海外版短信电话报警模块通讯协议：

<https://kdocs.cn/l/cnsZqFxdBhmx>

1. AIOT平台软件和T300A主机系统软件 具备中英文切换功能。