[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4979      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 
brief=相电压A: %1% V,相电压B: %2% V,相电压C: %3% V; 

DataByte=0

[regs3]
9=56


[flds]
cnt=27
1=40010;相电压A
40010=F;
2=40012;相电压B
40012=F;
3=40014;相电压C
40014=F;

4=40016;A相电流
40016=F;
5=40018;B相电流
40018=F;
6=40020;C相电流
40020=F;

7=40040;A相有功功率;
40040=F;
8=40042;B相有功功率;
40042=F;
9=40044;C相有功功率;
40044=F;
10=40024;总有功功率;
40024=F;

11=40046;A相无功功率;
40046=F;
12=40048;B相无功功率;
40048=F;
13=40050;C相无功功率;
40050=F;
14=40026;总无功功率;
40026=F;

15=40060;A相功率因数
40060=F;
16=40062;B相功率因数
40062=F;
17=40064;C相功率因数
40064=F;
18=40028;总功率因数
40028=F;

19=40052;A相视在功率
40052=F;
20=40054;B相视在功率
40054=F;
21=40056;C相视在功率
40056=F;
22=40058;总视在功率
40058=F;

23=40030;频率
40030=F;

24=40032;正向有功电能
40032=F;
25=40034;负向有功电能
40034=F;
26=40036;正向无功电能
40036=F;
27=40038;负向无功电能
40037=F;






[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A相电压',0,1,11,200,'最小值|允许最低',350,'最大值|允许最高'
2='Fld',1,'B相电压',0,1,11,200,'最小值|允许最低.',350,'最大值|允许最高'
3='Fld',1,'C相电压',0,1,11,200,'最小值|允许最低',350,'最大值|允许最高'
4='Fld',1,'A相电流',0,1,11,100,'最小值|允许最低.',100,'最大值|允许最高'
5='Fld',1,'B相电流',0,1,11,100,'最小值|允许最低',100,'最大值|允许最高'
6='Fld',1,'C相电流',0,1,11,100,'最小值|允许最低.',100,'最大值|允许最高'
23='Fld',1,'频率',0,1,11,48,'最小值|允许最低.',50,'最大值|允许最高''


[flds.val]

[vals]




