[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4933      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 精密空调
brief=回风温度: %23% ℃  回风湿度: %24% % ;



[regs1]
0=1
13=3
[regs2]
0=16
[regs4]
5=6
15=1
[flds]
cnt=55
1=00001 ;开关机
2=00014 ;启用加湿
3=00015 ;启用除湿
4=00016 ;启用电加热

5=10001 ;加热器过热
6=10002 ;加湿器故障
7=10003 ;地面漏水
8=10004 ;火警

9=10005 ;冷却水故障
10=10006 ;温度高限
11=10007 ;温度低限
12=10008 ;湿度高限

13=10009 ;湿度低限
14=10010 ;电源相序故障
15=10011 ;板载加湿故障
16=10012 ;风机过载

17=10013 ;空气流量低
18=10015 ;1#压缩机高压
19=10016 ;1#压缩机低压

20=30006 ;水泵运行时间
21=30007 ;1#压机运行时间
22=30008 ;2#压机运行时间
23=30010 ;回风温度
24=30011 ;回风湿度
25=30016 ;送风温度
[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'开关机',0,1,0,0,'0:关,1:开',0,''
2='Fld',1,'启用加湿',0,1,0,0,'0:禁用,1:启用',0,''
3='Fld',1,'启用除湿',0,1,0,0,'0:禁用,1:启用',0,''
4='Fld',1,'启用电加热',0,1,0,0,'0:禁用,1:启用',0,''

5='Fld',1,'电加热过热',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
6='Fld',1,'加湿器故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
7='Fld',1,'地面漏水',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
8='Fld',1,'火警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
9='Fld',1,'冷却水故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
10='Fld',1,'温度高限',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
11='Fld',1,'温度低限',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
12='Fld',1,'湿度高限',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
13='Fld',1,'湿度低限',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
14='Fld',1,'电源相序故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
15='Fld',1,'板载加湿故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
16='Fld',1,'风机过载',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
17='Fld',1,'空气流量低',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
18='Fld',1,'1#压缩机高压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
19='Fld',1,'1#压缩机低压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''

20='Fld',1,'水泵运行时间',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
21='Fld',1,'1#压机运行时间',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
22='Fld',1,'2#压机运行时间',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
23='Fld',1,'回风温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
24='Fld',1,'回风湿度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
25='Fld',1,'送风温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




