
[comm]
;打开调试输出信息, 0-不开启, 1-开启
debug=1
;描述
note=温湿度MODBUS协议
;数据读取时间间隔(即发送指令后, 延迟读取数据时间间隔), 单位: 毫秒(ms)。默认10ms
delay=10
;数据超时时间, 单位: 毫秒(ms)。默认300ms
timeout=300
;保留
mask=0
;型号添加支持类型用
model=OM-MDBS4608
;简报 %x%为某字段值, %xst%为字段状态, 简报中不能带分号";"
brief=当前温度: %2% ℃,当前湿度: %1% %
DataByte=0


;遥控功能, 格式:Ykxx=Cmd. 遥控 xx对应iFunc Cmd格式:cmd[,dat]
;若要启用遥控功能, 协议版本号不能为空
Yk00=0600160000;关机
Yk01=0600160010;待机
Yk02=0600160011;恒湿模式
Yk03=0600160012;加湿模式
Yk04=0600160014;除湿模式
Yk05=0600160018;净化模式
Yk06=0600180023;湿度35
Yk07=0600BD0001;湿度36
Yk08=0600BE0001;湿度37
Yk09=0600BF0001;湿度38
Yk10=0600C00001;湿度39
Yk11=0600C10001;湿度40
Yk12=0600C20001;湿度41
Yk13=0600C30001;湿度42
Yk14=0600C40001;湿度43
Yk15=0600C50001;湿度44
Yk16=0600C60001;湿度45
Yk17=0600C70001;湿度46
Yk18=0600C80001;湿度47
Yk19=0600C90001;湿度48
Yk20=0600CA0001;湿度49
Yk21=0600CB0001;湿度50
Yk22=0600CC0001;湿度51
Yk23=0600CD0001;湿度52
Yk24=0600CE0001;湿度53
Yk25=0600CF0001;湿度54


[regs3]
0=30
17bit=2
18bit=2
19bit=2
20bit=2
[flds]
cnt=34
1=40008;温度	
2=40009;湿度
3=40017;设备运行模式
4=40018-5;手动排水状态
5=40018-6;排水状态
6=40018-7;进水状态
7=40018-8;进水阀状态
8=40018-9;压缩机状态
9=40018-10;扩容水箱水泵状态
10=40018-11;排水泵状态
11=40018-12;加湿水泵状态
12=40018-13;杀菌灯状态
13=40018-14;风机状态
14=40018-15;系统开关机状态
15=40019-11;自动排水禁用功能
16=40019-12;水箱清洗状态
17=40019-13;压缩机保护状态
18=40019-14;压力释放状态
19=40019-15;加湿保护状态
20=40020-3;蒸发器低温告警
21=40020-4;冷凝器高温告警
22=40020-5;环境温度过低告警
23=40020-6;环境温度过高告警
24=40020-7;扩容水箱缺水告警
25=40020-8;扩容水箱水满告警
26=40020-9;水箱清洗告警
27=40020-10;水位异常告警
28=40020-11;内部水箱水空告警
29=40020-12;内部水箱水满告警
30=40020-13;漏水告警
31=40020-14;滤网堵塞告警
32=40020-15;环境探头离线告警
33=40021-11;排水异常告警
34=40021-12;进水异常告警








[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='UA',1,'温度',0,10,10,1000,'最小值|允许最低值',3000,'最大值|允许最高值'
2='UB',1,'湿度',0,10,10,1000,'最小值|允许最低值',3000,'最大值|允许最高值'
20='Fld1',1,'蒸发器低温告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
21='Fld1',1,'冷凝器高温告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
22='Fld1',1,'环境温度过低告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
23='Fld1',1,'环境温度过高告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
24='Fld1',1,'扩容水箱缺水告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
25='Fld1',1,'扩容水箱水满告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
26='Fld1',1,'水箱清洗告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
27='Fld1',1,'水位异常告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
28='Fld1',1,'内部水箱水空告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
29='Fld1',1,'内部水箱水满告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
30='Fld1',1,'漏水告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
31='Fld1',1,'滤网堵塞告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
32='Fld1',1,'环境探头离线告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
33='Fld1',1,'排水异常告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''
34='Fld1',1,'进水异常告警',0,1,0,0,'1:告警、0:正常',0,''


