[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4966      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 
brief=相电压A: %1% V,相电压B: %2% V,相电压C: %3% V; 

DataByte=0

[regs3]

6=26;总有功
32=22;


[flds]
cnt=24
1=40007;相电压A
40007=F
2=40009;相电压B
40009=F
3=40011;相电压C
40011=F

4=40013;AB线电压
40013=F
5=40015;BC线电压
40015=F
6=40017;CA线电压
40017=F

7=40019;A相电流
40019=F
8=40021;B相电流
40021=F
9=40023;C相电流
40023=F

10=40025;A相有功功率;kW
40025=F
11=40027;B相有功功率;
40027=F
12=40029;C相有功功率;
40029=F
13=40031;有功总功率;
40031=F

14=40033;A相无功功率;kvar
40033=F
15=40035;B相无功功率;
40035=F
16=40037;C相无功功率;
40037=F
17=40039;总无功功率;
40039=F

18=40041;总视在功率;kVA
40041=F
19=40043;总功率因数;
40043=F
20=40045;频率
40045=F

21=40047;正向有功电能;kWh
40047=F
22=40049;反向有功电能;
40049=F
23=40051;正向无功电能;kvarh
40051=F
24=40053;反向无功电能;
40053=F








[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A相电压',0,1,11,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
2='Fld',1,'B相电压',0,1,11,2000,'最小值|允许最低.',3500,'最大值|允许最高'
3='Fld',1,'C相电压',0,1,11,2000,'最小值|允许最低',3500,'最大值|允许最高'
4='Fld',1,'AB线电压',0,1,11,3500,'最小值|允许最低',4000,'最大值|允许最高'
5='Fld',1,'BC线电压',0,1,11,3500,'最小值|允许最低.',4000,'最大值|允许最高'
6='Fld',1,'CA线电压',0,1,11,3500,'最小值|允许最低',4000,'最大值|允许最高'
7='Fld',1,'A相电流',0,1,11,1000,'最小值|允许最低.',10000,'最大值|允许最高'
8='Fld',1,'B相电流',0,1,11,1000,'最小值|允许最低',10000,'最大值|允许最高'
9='Fld',1,'C相电流',0,1,11,1000,'最小值|允许最低.',10000,'最大值|允许最高'
20='Fld',1,'频率',0,1,11,4800,'最小值|允许最低.',5000,'最大值|允许最高''


[flds.val]

[vals]




