迈世传感器时效性需求表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A类 | 电量仪 | 含智能配电柜 | 要求时效性高，尽可能做到实时 |
| 配电监测仪 |  |
| 漏水控制器 |  |
| 红外入侵监测 |  |
| 烟雾监测 |  |
| 门磁监测 |  |
| 消防 |  |
| B类 | 普通空调控制器 |  | 时效性要求稍低一些 |
| 精密空调 |  |
| UPS监测 |  |
| 防雷监测 |  |
| C类 | 服务器、交换机、存储服务器监测 |  | 时效性要求不高 |
| 粉尘监测 |  |
| 风速监测 |  |
| 水位监测 |  |
| 门禁监测 |  |
| 温湿度 |  |
| D类 | 蓄电池内阻监测 |  | 内阻24小时检测1次即可，电压\温度实时性要求较高，按B类标准 |