|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机型 | 故障原因 | 数量 | 排除方法 |
| 1 | OM3000 | 语音不正常 | 1 | 语音芯片和主芯片虚焊 |
| 2 | OM3000 | 网口不通 | 2 | 网口芯片和主芯片虚焊 |
| 3 | OM3000 | 不发短信 | 1 | 语音芯片和主芯片虚焊 |
| 4 | OM3000  | 没有语音 | 1 | 语音芯片和主芯片虚焊 |
| 5 | OM3000 | 没有语音，网口不通 | 1 | 网口芯片、语音芯片和主芯片虚焊 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

OM3000生产故障排除

一、以下是OM3000生产过程出现的部分故障机器统计表。

二、分析原因

出现以上原因主要是焊接厂负责焊接芯片的人员技术能力不足，在焊接前没有对芯片的焊盘预先上锡后再焊接芯片，从而导致虚焊的概率大大的升高。

日期：2015-12-15，

检测人：盘贵星