

研 制 商： 江西昌众科技有限公司

公司地址：江西省宜春市樟树市大桥街道东村居委会黄龙潭村


服务电话：4001050806

售后电话：4001050806

江西昌众科技有限公司



前 言 1




感谢您选择我司产品， 感谢您对我司产品的信任与支技！

我司所产加湿机采用当今世界上最先进的蒸发制冷技术， 结合现代化的生产管理手段， 精心生产出品。为使本机发挥最佳效能， 请您在使用前仔细阅读本使用说明书。

工作原理 1

使命前注意事项 1

后板拆装示意图 2



湿地牌加湿机启动后， 随着风机的运作， 水泵把储水箱的水送到水分布器， 均匀地分布在高效湿帘蒸发器的表面， 湿帘蒸发器的特殊角度使水直接流向空气进风口的一侧， 干燥或炎热的空气通过湿帘蒸发器使水分蒸发， 从而提高空气的相对湿度及降低室内的湿度， 同时使通过湿帘蒸发器的空气得到水循环的过滤， 送出的风变的湿润、凉爽、清新。

目前对环境空气的加湿方式主要有电加热产生水蒸汽、超声波震动雾化、利用风接触含水的湿帘货滤网自然蒸发。而自然蒸发式加湿就如同风吹干湿衣服一样， 是最安全有效、节能环保的加湿方式， 在国际和国内都深受欢迎。

湿地牌加湿机利用科研创新技术制作的高效湿帘蒸发器， 并在加湿过程中产生良好的冷却降温效果， 同时经过高效湿帘蒸发器的喷淋水循环过滤净化使用， 可滤出悬浮在空气中80 的1微米以上的烟雾、粉尘等有害颗粒， 配合高效负离子发生器， 释放出大量的“ 活性氧”， 从而获得湿润、清凉、洁净的新鲜空气。

加水排水示意图 2

电源线接线图 3

加湿机运行前检查和调试 3



用户操作说明 4

加湿机清洗与保养 6

常见故障及排除方法 6

技术参数 7



保修条款 8



加湿

加湿

加湿



加湿


加湿





加湿

加湿

加湿

加湿












加湿

加湿

加湿





加湿键

湿

开机运行期间， 按控制面板的“ 加湿键”， 可在加湿→通风→加湿…… 模式间反复切换；

加湿

加湿

加湿


加湿

加湿

设定

加湿灯

设定



6 )加湿值设定



加湿机运行时， 按“ 加湿键” 设定所需设定的加湿值后， 按电源键保存设定加湿值， 加湿值设定后， 水泵的开启和关闭取决于温湿度模块采集环境湿度数据。

7）湿度值校正：

按住“ 设定键” 并保持4秒后松开， 进入校准湿度， 此时再按“ 风速键” 和遥控器的“ 排水键” 来调大或调小当前显示的湿度值， 最大调整范围±15 ， 调整后按“ 电源键” 保存并退出校准。按其它键不保存并退出！

- 4 - - 5 -





加湿

加湿

加湿加湿



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | CZ-011 | CZ-012 |
| 最大风量 | 3500M³/H | 4500M³/H |
| 输入功率 | 130W | 160W |
| 电压 | 220V | 220V |
| 加湿量 | 3-6L/H | 4-9L/H |
| 湿度范围 | RH20--95 | RH20--95 |
| 适用面积 | 15-100 平米 | 30-150 平米 |
| 噪音等级 | ≦50 | ≦50 |
| 水箱容量 | 40L | 40L |
| 机器毛重 | 27KG | 27KG |
| 机器尺寸 | 610X415X1280MM | 610X415X1280MM |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 加湿 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 加湿 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 加湿 |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |



- 6 - - 7 -