[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=精密空调;说明 BMS   广东钰诚
brief=回风温度: %1% % %1st%, 回风湿度: %2 % %2st%
[regs3]
40962=5 ; 回风温湿度    需冷量   
40984=2 ;设定  温湿度
53252=2	 ;制冷  除湿
53256=6  ;   加热   加热器1  加热器2   加湿   风机
53378=2  ;回复温湿度传感器故障
53249=3  ; 开机 压缩机 1 2 
53556=1  ;压缩机 3
53376=2  ;高排气压力1  2  
53381=2  ;报警压力探测器1号失效  2
53396=4   ;传感器进水故障   出水传感器失效  防冻传感器1失效  2
53553=3  ;  报警压力探头3失效   高排气压力3   警告排气压力过高 3

[flds]
cnt=27

1=40963   ;回风温度
2=40964   ;回风湿度    
3=40985   ;设定回风温度 
4=40986   ;设定回风湿度
5=53253   ;制冷
6=53254   ;除湿
7=53257   ;加热
8=53258   ;加热器1
9=53259   ;加热器2
10=53260  ;加湿
11=53261   ;风机
12=53379   ;回复温度传感器故障
13=53380   ;回复湿度传感器故障
14=53250  ;开机
15=53251  ;压缩机1  告警 
16=53252  ;压缩机2  告警 
17=53557  ;压缩机3  告警 
18=53377  ;排气压力1 过高
19=53378  ;排气压力2 过高
20=53556  ;排气压力3 过高
21=53382  ;报警压力探测器1号
22=53383  ;报警压力探测器2号
23=53554  ;报警压力探测器3号 
24=53397  ;传感器进水故障
25=53398  ;出水传感器失效
26=53399  ;防冻传感器1失效
27=53400  ;防冻传感器2失效

[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='BV',1,'回风温度 ',0,1,11,100,'最小值|最小允许值',900,'最大值|最大允许值'
2='BV',1,'回风湿度 ',0,1,11,100,'最小值|最小允许值',900,'最大值|最大允许值'
;3='BV',1,'设定回风温度 ',0,1,11,100,'最小值|最小允许值',900,'最大值|最大允许值'
;4='BV',1,'设定回风湿度 ',0,1,11,100,'最小值|最小允许值',900,'最大值|最大允许值'
5='Fld',1,'制冷',0,1,0,0,'0:关,1:开',0,''
6='Fld',1,'除湿',0,1,0,0,'0:关,1:开',0,''
7='Fld',1,'加热 ',0,1,0,0,'0:关,1:开',0,''
8='Fld',1,'加热器1',0,1,0,0,'0:关,1:开',0,''
9='Fld',1,'加热器2',0,1,0,0,'0:关,1:开',0,''
10='Fld',1,'加湿',0,1,0,0,'0:关,1:开',0,''
11='Fld',1,'风机',0,1,0,0,'0:关,1:开',0,''
12='Fld',1,'回复温度传感器',0,1,0,0,'0:正常,1:故障',0,''
13='Fld',1,'回复湿度传感器',0,1,0,0,'0:正常,1:故障',0,''
14='Fld',1,'开机 ',0,1,0,0,'0:关,1:开',0,''
15='BV',1,'压缩机1 ',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
16='BV',1,'压缩机2 ',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
17='Fld',1,'压缩机3 ',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
18='Fld',1,'排气压力1 ',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
19='Fld',1,'排气压力2',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
20='Fld',1,'排气压力3',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
21='Fld',1,'报警压力探测器1号',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
22='Fld',1,'报警压力探测器2号',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
23='Fld',1,'报警压力探测器3号',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
24='Fld',1,'传感器进水',0,1,0,0,'0:正常,1:故障',0,''
25='Fld',1,'出水传感器',0,1,0,0,'0:正常,1:失效',0,''
26='Fld',1,'防冻传感器1',0,1,0,0,'0:正常,1:失效',0,''
27='Fld',1,'防冻传感器2',0,1,0,0,'0:正常,1:失效',0,''


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




