[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS5050  ;型号 添加支持类型用
note=烟感;说明 CMD-OWY868-R4 485烟感探测器用户说明-V2.0.pdf
;输入状态
[regs1]
0=1

[flds]
cnt=1
1=00001;烟感状态 0:正常 1:告警

[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'烟感状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
