[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4937     ;型号 添加支持类型用
note=精密空调;说明 河北玖淼
brief=温度: %3% % %3st%, 湿度: %3% % %3st%
[regs1]
3=4 ;湿度探头故障，室内温度故障，高压报警，低压告警
11=3
15=1 ;低温告警，高温告警，风机过载（电源故障），外风机失效
128=5  ;室内风机，电加热，压缩机，加湿器，故障
176=1 ;开关机

[regs3]
2=2    ;温度设定 湿度设定
703=2 ;湿度 温度





[flds]
cnt=3

1=10004 ;湿度探头故障
2=10005 ;室内温度故障
3=10006 ;高压报警
4=10007 ;低压告警
5=10012  ;低温告警
6=10013  ;高温告警
7=10014    ;风机过载（电源故障）
8=10016     ;外风机失效
9=10129   ;室内风机
10=10130  ;电加热
11=10131   ;压缩机
12=10132   ;加湿器
13=10133   ;故障
14=10177   ;开关机
15=40003   ;温度设定
16=40004   ;湿度设定
17=40704    ;室内湿度
18=40705    ;室内温度

[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'湿度探头故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
2='Fld',1,'室内温度故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
3='Fld',1,'高压报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
4='Fld',1,'低压告警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
5='Fld',1,'低温告警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
6='Fld',1,'高温告警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
7='Fld',1,'风机过载（电源故障）',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
8='Fld',1,'外风机失效',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
9='Fld',1,'室内风机',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
10='Fld',1,'电加热',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
11='Fld',1,'压缩机',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
12='Fld',1,'加湿器',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
13='Fld',1,'故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
14='Fld',1,'开关机',0,1,0,0,'0:开,1:关',0,''
10='BV',1,'室内湿度',0,1,11,100,'最小值|最小允许值',900,'最大值|最大允许值'
11='BV',1,'室内温度',0,1,11,100,'最小值|最小允许值',900,'最大值|最大允许值'
[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




