[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4840      ;型号 添加支持类型用
note=二氧化碳;说明 江西昌众
brief=CO2: %1% ppm %1st%,PM2.5: %2% ug/m3 %2st%,VOC: %3% mg/m3 %3st%,
[regs3]
0=4 ; 温度

[flds]
cnt=3

1=40001 ;CO2
2=40002 ;PM2.5
3=40004 ;VOC



[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='xqyl',1,'CO2',0,1,11,100,'最小值|允许最低值',3000,'最大值|允许最高值'
2='pqtem',1,'PM2.5',0,1,11,100,'最小值|允许最低值',3000,'最大值|允许最高值'
3='xqtem',1,'VOC',0,100,11,100,'最小值|允许最低值',3000,'最大值|允许最高值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




