[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4840      ;型号 添加支持类型用
note=二氧化碳;说明 江西昌众
brief=CO2: %1% ppm %1st%,PM2.5: %2% ug/m3 %2st%,VOC: %3% mg/m3 %3st%,
[regs3]
9=4 ; 状态
17=11

63=1; 水温
67=1; 转速

[flds]
cnt=14

1=40010 ;发电机组控制状态
2=40011 ;发电机组运行状态  0=停止 1=启动挂起 2=怠速预热 3=运行 4=在额定值下冷却 5=怠速冷却
3=40012 ;故障代码   
4=40012;故障类型
4=40018;输出A相电压
5=40019;输出B相电压
6=40020;输出C相电压
7=40022;输出线电压AB
8=40023;输出线电压BC
9=40024;输出线电压CA
10=40026;输出A相电流
11=40027;输出B相电流
12=40028;输出C相电流
13=40064;水温
14=40068;转速


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='xqyl',1,'发电机组控制状态',0,1,0,0,'0:关闭，1:运行，2:自动',0,''
2='pqtem',1,'发电机组运行状态',0,1,0,0,'0:停止，1:启动挂起，2:怠速预热，3:运行，4:在额定值下冷却，5:怠速冷却',0,''
3='xqtem',1,'水温',0,10,11,100,'最小值|允许最低值',3000,'最大值|允许最高值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




