[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=UPS;说明 河北 滕华
brief=输入电压: %27% V   %28% V   %29% V  输出电压: %34% V 
[regs2]
2001=20  ;
2021=20
2041=20
2061=20
2081=20
2101=17




[flds]
cnt=117
1=42002   ;稳压器输出A相电压 
2=42003   ;稳压器输出B相电压    
3=42004   ;稳压器输出C相电压 
4=42005   ;稳压器输出A相电流 
5=42006   ;稳压器输出B相电流
6=42007   ;稳压器输出C相电流
7=42008   ;稳压器故障状态
8=42009   ;稳压器故障状态
9=42010   ;稳压器工作状态
10=42011  ;UPS交流旁路电压ph-A（兼容）
11=42012   ;UPS交流旁路电压ph-A 
12=42013   ;UPS交流旁路电压ph-B
13=42014   ;UPS交流旁路电压ph-C
14=42015  ;UPS 交流旁路电流 ph-A
15=42016  ;UPS 交流旁路电流 ph-B
16=42017  ;UPS 交流旁路电流 ph-C 
17=42018  ;UPS 交流旁路频率 ph-A  
18=42019  ;UPS 交流旁路频率 ph-B
19=42020  ;UPS 交流旁路频率 ph-C
20=42021  ;UPS 交流旁路 PF-A 
21=42022  ;UPS 交流旁路 PF-B 
22=42023  ;UPS 交流旁路 PF-C
23=42024  ;UPS 交流输入电压 ph-A  
24=42025  ;UPS 交流输入电压 ph-B
25=42026  ;UPS 交流输入电压 ph-C
26=42027  ;UPS 交流输入电流 ph-A 
27=42028  ;UPS 交流输入电流 ph-B 
28=42029  ;UPS 交流输入电流 ph-C 
29=42030  ;UPS 交流输入频率 ph-A
30=42031  ;UPS 交流输入频率 ph-B
31=42032  ;UPS 交流输入频率 ph-C 
32=42033  ;UPS 交流输入 PF-A
33=42034  ;UPS 交流输入 PF-B 
34=42035  ;UPS 交流输入 PF-C 
35=42036  ;UPS 交流输出电压 ph-A
36=42037  ;UPS 交流输出电压 ph-B 
37=42038  ;UPS 交流输出电压 ph-C
38=42039  ;UPS 交流输出电流 ph-A
39=42040  ;UPS 交流输出电流 ph-B
40=42041  ;UPS 交流输出电流 ph-C
41=42042  ;UPS 交流输出频率 ph-A
42=42043  ;UPS 交流输出频率 ph-B 
43=42044  ;UPS 交流输出频率 ph-C 
44=42045  ;UPS 交流输出 PF-A
45=42046  ;UPS 交流输出 PF-B
46=42047  ;UPS 交流输出 PF-C
47=42048  ;UPS 输出视在功率 ph-A
48=42049  ;UPS 输出视在功率 ph-B
49=42050  ;UPS 输出视在功率 ph-C
50=42051  ;UPS 输出有功功率 ph-A
51=42052  ;UPS 输出有功功率 ph-B
52=42053  ;UPS 输出有功功率 ph-C
53=42054  ;UPS 输出无功功率 ph-A
54=42055  ;UPS 输出无功功率 ph-B
55=42056  ;UPS 输出无功功率 ph-C 
56=42057  ;UPS 负载百分数 ph-A 
57=42058  ;UPS 负载百分数 ph-B
58=42059  ;UPS 负载百分数 ph-C 
59=42060  ;UPS 环境温度 
60=42061  ;UPS 正电池组电压 
61=42062  ;UPS 负电池组电压
62=42063  ;UPS 正电池组电流
63=42064  ;UPS 负电池组电流
64=42065  ;UPS 电池温度
65=42066  ;UPS 电池剩余时间
66=42067  ;电池容量 
;67=42068  ;
;68=42069  ;
;69=42070  ;
70=42071  ;UPS 供电方式
71=42072  ;UPS 电池状态
72=42073  ;UPS 电池连接状态
73=42074  ;UPS 维修旁路空开状态
74=42075  ;UPS-EPO 
75=42076  ;UPS 逆变器启动容量不足
76=42077  ;UPS 发电机接入
77=42078  ;UPS 交流输入故障
78=42079  ;UPS 旁路相序故障
79=42080  ;UPS 旁路电压故障
80=42081  ;UPS 旁路故障
81=42082  ;UPS 旁路过载 
82=42083  ;UPS 旁路过载超时
83=42084  ;UPS 旁路超跟踪
84=42085  ;UPS 切换次数到
85=42086  ;UPS 输出短路
86=42087  ;UPS 电池 EOD
;87=42088  ;
88=42089  ;UPS 电池自检状态
;89=42090  ;
90=42091  ;UPS 电池维护状态
;91=42092  ;
;92=42093  ;
;93=42094  ;
94=42095  ;UPS 禁止开机
95=42096  ;UPS 手动旁路 
96=42097  ;UPS 电池低压
97=42098  ;UPS 电池接反
98=42099  ;UPS 整流器状态
99=42100  ;UPS 输入N线状态
100=42101  ;UPS 旁路风扇故障 
101=42102  ;UPS 失去N+X冗余
102=42103  ;UPS-EOD 系统禁止
103=42104  ;隔变输出C相电流 
104=42105  ;隔变输出B相电流
105=42106  ;隔变输出A相电流
106=42107  ;隔变输入C相电流
107=42108  ;隔变输入B相电流
108=42109  ;隔变输入A相电流
109=42110  ;隔变输出C相电压
110=42111  ;隔变输出B相电压
111=42112  ;隔变输出A相电压
112=42113  ;隔变输入C相电压
113=42114  ;隔变输入B相电压
114=42115  ;隔变输入A相电压
115=42116  ;隔变输入频率
116=42117  ;ATS 市电状态
117=42118  ;ATS 油机状态


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'稳压器输出A相电压',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
2='Fld',1,'稳压器输出B相电压',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
3='Fld',1,'稳压器输出C相电压',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
4='Fld',1,'稳压器输出A相电流',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
5='Fld',1,'稳压器输出B相电流',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
6='Fld',1,'稳压器输出C相电流',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;7='Fld',1,'稳压器故障状态',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;8='Fld',1,'稳压器故障状态',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;9='Fld',1,'稳压器工作状态',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;10='Fld',1,'UPS交流旁路电压ph-A（兼容）',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
11='Fld',1,'UPS交流旁路电压ph-A',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
12='Fld',1,'UPS交流旁路电压ph-B',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
13='Fld',1,'UPS交流旁路电压ph-C',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
14='Fld',1,'UPS 交流旁路电流 ph-A',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
15='Fld',1,'UPS 交流旁路电流 ph-B',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
16='Fld',1,'UPS 交流旁路电流 ph-C ',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;17='Fld',1,'UPS 交流旁路频率 ph-A ',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;18='Fld',1,'UPS 交流旁路频率 ph-B',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;19='Fld',1,'UPS 交流旁路频率 ph-C',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
20='Fld',1,'UPS 交流旁路 PF-A',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
21='Fld',1,'UPS 交流旁路 PF-B',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
22='Fld',1,'UPS 交流旁路 PF-C',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
23='Fld',1,'UPS 交流输入电压 ph-A',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
24='Fld',1,'UPS 交流输入电压 ph-B',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
25='Fld',1,'UPS 交流输入电压 ph-C',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
26='Fld',1,'UPS 交流输入电流 ph-A',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
27='Fld',1,'UPS 交流输入电流 ph-B',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
28='BV',1,'UPS 交流输入电流 ph-C',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;29='BV',1,'UPS 交流输入频率 ph-A',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;30='BV',1,'UPS 交流输入频率 ph-B',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;31='BV',1,'UPS 交流输入频率 ph-C',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
32='BV',1,'UPS 交流输入 PF-A',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
33='BV',1,'UPS 交流输入 PF-B',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
34='BV',1,'UPS 交流输入 PF-C ',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
35='BV',1,'UPS 交流输出电压 ph-A',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
36='Fld',1,'UPS 交流输出电压 ph-B',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
37='Fld',1,'UPS 交流输出电压 ph-C',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
38='Fld',1,'UPS 交流输出电流 ph-A',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
39='Fld',1,'UPS 交流输出电流 ph-B',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
40='Fld',1,'UPS 交流输出电流 ph-C',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;41='Fld',1,'UPS 交流输出频率 ph-A',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;42='Fld',1,'UPS 交流输出频率 ph-B',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
;43='Fld',1,'UPS 交流输出频率 ph-C',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
44='Fld',1,'UPS 交流输出 PF-A',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
45='Fld',1,'UPS 交流输出 PF-B',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
46='Fld',1,'UPS 交流输出 PF-C',0,100,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
56='BV',1,'UPS 负载百分数 ph-A',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
57='BV',1,'UPS 负载百分数 ph-B',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
58='BV',1,'UPS 负载百分数 ph-C',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
59='BV',1,'UPS 环境温度',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
65='BV',1,'UPS 电池剩余时间',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
70='Fld',1,'UPS 供电方式',0,1,0,0,'0:均不供电,1:UPS供电,2:旁路供电',0,''
71='Fld',1,'UPS 电池状态',0,1,0,0,'0:电池未供电,1:电池浮充,2:电池均充,3:电池放电',0,''
72='Fld',1,'UPS 电池连接状态',0,1,0,0,'0:未连接,1:已连接',0,''
73='Fld',1,'UPS 维修旁路空开状态',0,1,0,0,'0:断开,1:闭合',0,''
74='Fld',1,'UPS-EPO',0,1,0,0,'0:无紧急关机,1:紧急关机',0,''
75='Fld',1,'UPS 逆变器启动容量',0,1,0,0,'0:容量足够,1:容量不足',0,''
76='Fld',1,'UPS 发电机接入',0,1,0,0,'0:断开,1:接入',0,''
77='Fld',1,'UPS 交流输入故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
78='Fld',1,'UPS 旁路相序故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
79='Fld',1,'UPS 旁路电压故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
80='Fld',1,'UPS 旁路故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
81='Fld',1,'UPS 旁路过载',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
82='Fld',1,'UPS 旁路过载超时',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
83='Fld',1,'UPS 旁路超跟踪',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
84='Fld',1,'UPS 切换次数到',0,1,0,0,'0:正常,1:次数到',0,''
85='Fld',1,'UPS 输出短路',0,1,0,0,'0:正常,1:输出短路',0,''
86='Fld',1,'UPS 电池 EOD',0,1,0,0,'0:电池未 EOD,1:电池EOD',0,''
88='Fld',1,'UPS 电池自检状态',0,1,0,0,'0:未自检,1:成功,2:失败,3:自检中',0,''
90='Fld',1,'UPS 电池维护状态',0,1,0,0,'0:未维护测试,1:成功,2:失败,3:维护测试中',0,''
;94='Fld',1,'UPS 禁止开机',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
;95='Fld',1,'UPS 手动旁路',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
96='Fld',1,'UPS 电池低压',0,1,0,0,'0:正常,1:电池低压',0,''
97='Fld',1,'UPS 电池接反',0,1,0,0,'0:正常,1:电池接反',0,''
98='Fld',1,'UPS 整流器状态',0,1,0,0,'0:OFF,1:SOFTSTART,2:NORMALWORK',0,''
99='Fld',1,'UPS 输入N线状态',0,1,0,0,'0:正常,1:断开',0,''
100='Fld',1,'UPS 旁路风扇故障 ',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
101='Fld',1,'UPS 失去N+X冗余',0,1,0,0,'0:正常,1:失去',0,''
102='Fld',1,'UPS 系统禁止',0,1,0,0,'0:正常,1:禁止',0,''


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




