[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=市电电压: %17% V   %18% V   %19% V  ，U电电压: %40% V   %41% V   %42% V  ，



[regs1]
0=20 ;
[regs3]
0=60


[flds]
cnt=62

1=00001;市电A相电压异常报警

2=00002;市电B相电压异常报警

3=00003;市电C相电压异常报警

4=00004;市电A相电流过载报警

5=00005;市电B相电流过载报警

6=00006;市电C相电流过载报警

7=00007;U电A相电压异常报警

8=00008;U电B相电压异常报警

9=00009;U电C相电压异常报警

10=00010;U电A相电流过载报警

11=00011;U电B相电流过载报警

12=00012;U电C相电流过载报警

13=00014;市电总开开关状态

14=00015;UPS输入开关状态

15=00016;UPS维修旁路开关状态

16=00017;UPS输出开关状态



17=40001;市电A相电压

18=40002;市电B相电压

19=40003;市电C相电压

20=40004;市电A相电流

21=40005;市电B相电流

22=40006;市电C相电流

23=40007;市电三相有功

24=40008;市电A相有功功率

25=40009;市电B相有功功率

26=40010;市电C相有功功率

27=40011;市电三相无功

28=40012;市电A相无功功率

29=40013;市电B相无功功率

30=40014;市电C相无功功率

31=40015;市电三相视在

32=40016;市电A相视在功率

33=40017;市电B相视在功率

34=40018;市电C相视在功率

35=40019;市电总功因数

36=40020;市电频率

37=40021;市电A相负载率
38=40022;市电B相负载率

39=40023;市电C相负载率

40=40031;U电A相电压

41=40032;U电B相电压

42=40033;U电C相电压

43=40034;U电A相电流

44=40035;U电B相电流

45=40036;U电C相电流

46=40037;U电三相有功

47=40038;U电A相有功功率

48=40039;U电B相有功功率

49=40040;U电C相有功功率

50=40041;U电三相无功

51=40042;U电A相无功功率

52=40043;U电B相无功功率

53=40044;U电C相无功功率

54=40045;U电视在功率

55=40046;U电A相视在功率

56=40047;U电B相视在功率

57=40048;U电C相视在功率

58=40049;U电总功因数

59=40050;U电A相频率

60=40051;U电A相负载率

61=40052;U电B相负载率

62=40053;U电C相负载率




[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2


1='Fld',1,'市电A相电压异常报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
2='Fld',1,'市电B相电压异常报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
3='Fld',1,'市电C相电压异常报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
4='Fld',1,'市电A相电流过载报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
5='Fld',1,'市电B相电流过载报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
6='Fld',1,'市电C相电流过载报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
7='Fld',1,'U电A相电压异常报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
8='Fld',1,'U电B相电压异常报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
9='Fld',1,'U电C相电压异常报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
10='Fld',1,'U电A相电流过载报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
11='Fld',1,'U电B相电流过载报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
12='Fld',1,'U电C相电流过载报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
13='Fld',1,'市电总开开关状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
14='Fld',1,'UPS输入开关状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
15='Fld',1,'UPS维修旁路开关状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
16='Fld',1,'UPS输出开关状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''

17='Fld',1,'市电A相电压',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
18='Fld',1,'市电B相电压',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
19='Fld',1,'市电C相电压',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
37='Fld',1,'市电A相负载率',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
38='Fld',1,'市电B相负载率',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
39='Fld',1,'市电C相负载率',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
40='Fld',1,'U电A相电压',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
41='Fld',1,'U电B相电压',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
42='Fld',1,'U电C相电压',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
60='Fld',1,'U电A相负载率',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
61='Fld',1,'U电B相负载率',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
62='Fld',1,'U电C相负载率',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




