[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4938     ;型号 添加支持类型用
note=水表;说明 北京弋宸 
brief=总用水量: %1% m3 %1st%
[regs3]
0=2 ;总用水量

[flds]
cnt=1

1=40001    ;
40001=L

[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'总用水量',0,1,10,11,1000,'最小值|允许最低值',3000,'最大值|允许最高值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




