<% language=javascript %>

# 开关电源监测

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 交流屏模拟参数

第1路输入电压A: | 第1路输入电压B: | 第1路输入电压C: | 第1路输入频率:
第2路输入电压A: | 第2路输入电压B: | 第2路输入电压C: | 第2路输入频率:
输出电流A: | 输出电流B: | 输出电流C: |

# 系统开关输入状态

第1路输入电压 A报警标识: | 第1路输入电压 B报警标识: | 第1路输入电压 C报警标识:
第1路输入频率 报警标识: | 第1路熔丝开关状态: | 交流输入空开跳:
交流输出空开跳: | 交流防雷器断: | 交流输入1停电:
交流输入2停电: | 交流输入3停电: | 市电切换失败:
交流屏通讯中断: | 第2路输入电压 A报警标识 | 第2路输入电压 B报警标识
第2路输入电压 C报警标识: | 第2路输入频率 报警标识: | 第2路熔丝开关状态
输出电流/A 报警标识: | 输出电流/B 报警标识: | 输出电流/C 报警标识

# 整流模块模拟量

整流器输出电压 : | 整流模块输出电流: |

# 整流模块状态及告警

整流模块开关机状态 : | 整流模块限流状态: | 浮充/均充/测试状态:
整流模块故障状态 : | 模块保护状态: | 风扇故障:
模块过温 : | 模块通讯中断: | 模块限功率:
模块交流停电 : | 模块不均流: | 模块直流过压关机:

# 直流屏模拟参数

直流输出电压 : | 总负载电流: |
蓄电池组1充放电电流: | 蓄电池组2充放电电流: |
电池组1电压: | 电池组2电压: |
电池组1实际容量百分比: | 电池组2实际容量百分比: |

# 直流状态及告警信息

直流熔丝/开关1: | 直流熔丝/开关2: | 直流熔丝/开关3:
直流熔丝/开关4: | 直流熔丝/开关5: | 直流熔丝/开关6:
直流熔丝/开关7: | 直流熔丝/开关8: | 直流熔丝/开关9:
直流熔丝/开关10: |  |

返回