<% language=javascript %>

# 发电机监测

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 常规项(监测量)

燃油油压: | 燃油温度: | 燃油液面高度:
冷却液温度: | 发电机充电电压: | 电池电压:
引擎转速: |  |

# 发电机(监测量)

频率: | 地线电流: |
L1对零线电压: | L2对零线电压: | L3对零线电压:
L1对L2线电压: | L2对L3线电压: | L3对L1线电压:
L1线电流: | L2线电流: | L3线电流:
L1线功率: | L2线功率: | L3线功率:

# 主电源(监测量)

频率: | 地线电流: |
L1对零线电压: | L2对零线电压: | L3对零线电压:
L1对L2线电压: | L2对L3线电压: | L3对L1线电压:
L1线电流: | L2线电流: | L3线电流:
L1线功率: | L2线功率: | L3线功率:

# 总线1(监测量)

频率: | 地线电流: |
L1对零线电压: | L2对零线电压: | L3对零线电压:
L1对L2线电压: | L2对L3线电压: | L3对L1线电压:
L1线电流: | L2线电流: | L3线电流:
L1线功率: | L2线功率: | L3线功率:

# 总线2(监测量)

频率: | 地线电流: |
L1对零线电压: | L2对零线电压: | L3对零线电压:
L1对L2线电压: | L2对L3线电压: | L3对L1线电压:
L1线电流: | L2线电流: | L3线电流:
L1线功率: | L2线功率: | L3线功率:

返回