帮助参考
基本设置参考

浏览器版本 | 要求IE版本在6.0以上及框架支持
--- | ---
JavaScript | 要求浏览器允许JavaScript的运行

扩展设置参考
扩展值一般为0,需要特别设置的参考下表：

232设备 | 说明
--- | ---
UPS | 值为指令延时(单位ms)，一般设置为3000或5000 大部分型号
485设备 | 说明
电池 | 值为电池数，一般按实际设置，多通道配置按16进制分段对应
空调 | 值为指令延时(单位ms)，一般设置2000 支持型号LCP-DX,Matrix,PEX,小机Station,MLAN
发电机 | 值为指令延时(单位ms)，一般设置3000 支持型号FBJK PowSCADA
网络设备 | 说明
门禁A | 串口为设备串号 扩展值为指令延时(单位ms)，一般设置为3000或5000

部分参数说明

波特率、地址 | 主机设置的“波特率、地址”必须与传感器的安装、设置相同，才能与该传感器通信，从而采集到数据。例如：通过以上界面给系统设置了一个“波特率9600、地址为2” 的温湿度传感器，那么系统就可以从连接到监控主机“波特率9600、地址为2”的温湿度传感器采集数据。 提示：传感器的波特率、地址设置方法请查看传感器说明书。
--- | ---
XX上限、XX 下限 | 触发报警的值，当采集值低于下限或高于上限时触发报警。

返回