<% language=javascript %>

# 精密空调监测

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 空调监测量

室内温度 | ℃ | 室内湿度 | %RH
室外温度 | ℃ | 盘管温度 | ℃

# 运行状态

设备状态 |  | 送风 |
节能 |  | 制冷 |
加热 |  | 加湿 |
除湿 |  | 压缩机过压告警 |
压缩机欠压告警 |  | 高温报警 |
低温报警 |  | 高湿报警 |
低湿报警 |  | 压缩机高压报警 |
压缩机低压报警 |  | 热交换器过压告警 |
热交换器欠压告警 |  | 通信故障 |
室内温度传感器故障 |  | 室外温度传感器故障 |
盘管温度传感器故障 |  | 室内湿度传感器故障 |
气流丢失 |  | 电源缺相 |
电源逆相 |  | 电网频率异常 |
盘管防冻保护 |  | 地板溢水 |
压缩机故障 |  | 热交换器故障 |
压缩机排气温度过高 |  | 电加热器故障 |
加湿器故障 |  |  |

返回