1、“温度”作偏移量：-40

2、“簇电流”作偏移量：-16000

3、“旁路”状态修改为：正常



