[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=电压: %1% V   %2% V   %3% V  ，电流: %7% A   %8% A   %9% A  ，


[regs3]
256=50



[flds]
cnt=30

1=40257;A相电压

2=40258;B相电压

3=40259;C相电压

4=40260;AB 线电压

5=40261;BC线电压

6=40262;CA 线电压

7=40263;A相电流


8=40264;B相电流


9=40265;C相电流





11=40266;A相有功功率


12=40267;B相有功功率

13=40268;C相有功功率

14=40269;总有功功率



15=40270;A相无功功率

16=40271;B相无功功率

17=40272;C相无功功率

18=40273;总无功功率



19=40274;A相功率因数

20=40275;B相功率因数

21=40276;C相功率因数

22=40277;总功率因数



23=40278;A相视在功率

24=40279;B相视在功率数

25=40280;C相视在功率

26=40281;总视在功率




27=40282;频率
28=40283;零序电压
29=40284;零序电流








[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A相电压',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
2='Fld',1,'B相电压',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
3='Fld',1,'C相电压',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
7='Fld',1,'A相电流',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
8='Fld',1,'B相电流',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
9='Fld',1,'C相电流',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




