[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=A路电压: %1% V   %2% V   %3% V  ，B路电压: %51% V   %52% V   %53% V  ，


[regs3]
5000=100
6000=100




[flds]
cnt=92

1=45002;A路A相电压
45002=F
2=45004;A路B相电压
45004=F
3=45006;A路C相电压
45006=F
4=45008;A路相电压AVG
45008=F
5=45010;A路A相电压百分比
45010=F
6=45012;A路B相电压百分比
45012=F
7=45014;A路C相电压百分比
45014=F
8=45016;A路相电压百分比AVG
45016=F
9=45018;A路线电压AB
45018=F
10=45020;A路线电压BC
45020=F
11=45022;A路线电压CA
45022=F
12=45024;A路线电压AVG
45024=F
13=45026;A路电流A
45026=F
14=45028;A路电流B
45028=F
15=45030;A路电流C
45030=F
16=45032;电流AVG
45032=F
17=45034;A路电流百分比A
45034=F
18=45036;A路电流百分比B
45036=F
19=45038;A路电流百分比C
45038=F
20=45040;A路电流百分比AVG
45040=F
21=45042;A路有功功率A
45042=F
22=45044;A路有功功率B
45044=F
23=45046;A路有功功率C
45046=F
24=45048;A路有功功率SUM
45048=F
25=45050;A路无功功率A
45050=F
26=45052;A路无功功率B
45052=F
27=45054;A路无功功率C
45054=F
28=45056;A路无功功率SUM
45056=F
29=45058;A路视在功率A
45058=F
30=45060;A路视在功率B
45060=F
31=45062;A路视在功率C
45062=F
32=45064;A路视在功率SUM
45064=F
33=45066;A路功率因数A
45066=F
34=45068;A路功率因数B
45068=F
35=45070;A路功率因数C
45070=F
36=45072;A路功率因数SUM
45072=F
37=45090;A路电压不平衡度
45090=F
38=45092;A路电流不平衡度
45092=F
39=45094;A路零地电压
45094=F
40=45098;A路频率
45098=F
41=45100;A路零线电流
45100=F
42=45102;A路正向有功电能
45102=F
43=45104;A路反向有功电能
45104=F
44=45106;A路正向无功电能
45106=F
45=45108;A路反向无功电能
45108=F
46=45110;A路A相有功电能
45110=F
47=45112;A路B相有功电能
45112=F
48=45114;A路C相有功电能
45114=F
49=45116;A路柜内环境温度
45116=F
50=45118;A路柜内环境湿度
45118=F






51=46002;B路相电压A
46002=F
52=46004;B路相电压B
46004=F
53=46006;B路相电压C
46006=F
54=46008;B路相电压AVG
46008=F
55=46010;B路相电压百分比A
46010=F
56=46012;B路相电压百分比B
46012=F
57=46014;B路相电压百分比C
46014=F
58=46016;B路相电压百分比AVG
46016=F
59=46018;B路线电压AB
46018=F
60=46020;B路线电压BC
46020=F
61=46022;B路线电压CA
46022=F
62=46024;B路线电压AVG
46024=F
63=46026;B路电流A
46026=F
64=46028;B路电流B
46028=F
65=46030;B路电流C
46030=F
66=46032;B路电流AVG
46032=F
67=46034;B路电流百分比A
46034=F
68=46036;B路电流百分比B
46036=F
69=46038;B路电流百分比C
46038=F
70=46040;B路电流百分比AVG
46040=F
71=46042;B路有功功率A
46042=F
72=46044;B路有功功率B
46044=F
73=46046;B路有功功率C
46046=F
74=46048;B路视在功率SUM
46048=F
75=46050;B路功率因数A
46050=F
76=46052;B路功率因数B
46052=F
77=46054;B路功率因数C
46054=F
78=46056;B路功率因数SUM
46056=F
79=46090;B路电压不平衡度
46090=F
80=46092;B路电流不平衡度
46092=F
81=46094;B路零地电压
46094=F
82=46098;B路频率
46098=F
83=46100;B路零线电流
46100=F
84=46102;B路正向有功电能
46102=F
85=46104;B路反向有功电能
46104=F
86=46106;B路正向无功电能
46106=F
87=46108;B路反向无功电能
46108=F
88=46110;B路A相有功电能
46110=F
89=46112;B路B相有功电能
46112=F
90=46114;B路C相有功电能
46114=F
91=46116;B路柜内环境温度
46116=F
92=46118;B路柜内环境湿度
46118=F
46058=F
46060=F
46062=F
46064=F
46066=F
46068=F
46070=F
46072=F




[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A路A相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
2='Fld',1,'A路B相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
3='Fld',1,'A路C相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
13='Fld',1,'A路A相电流',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
14='Fld',1,'A路B相电流',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
15='Fld',1,'A路C相电流',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
51='Fld',1,'B路A相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
52='Fld',1,'B路B相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
53='Fld',1,'B路C相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
63='Fld',1,'B路A相电流',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
64='Fld',1,'B路B相电流',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
65='Fld',1,'B路C相电流',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




