[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=电压: %1% V   %10% V   %19% V  ，电流: %2% A   %11% A   %20% A  ，


[regs3]
0=18
36=18
72=18
152=4
152bit=2
153bit=2
154bit=2
155bit=2 





[flds]
cnt=28

1=40001;输出U相电压
40001=I
2=40003;输出U相电流
40003=I
3=40005;输出U相视在功率
40005=I
4=40007;输出U相实功率
40007=I
5=40009;输出U相虚功率
40009=I
6=40011;输出U相功因
40011=I
7=40013; 输出U相频率
40013=I
8=40015;输出U相实功能量
40015=I
9=40017;输出U相虚功能量
40017=I

10=40037;输出V相电压
40037=I
11=40039;输出V相电流
40039=I
12=40041;输出V相视在功率
40041=I
13=40043;输出V相实功率
40043=I
14=40045;输出V相虚功率
40045=I
15=40047;输出V相功因
40047=I
16=40049; 输出V相频率
40049=I
17=40051;输出V相实功能量
40051=I
18=40053;输出V相虚功能量
40053=I

19=40073;输出W相电压
40073=I
20=40075;输出W相电流
40075=I
21=40077;输出W相视在功率
40077=I
22=40079;输出W相实功率
40079=I
23=40081;输出W相虚功率
40081=I
24=40083;输出W相功因
40083=I
25=40085; 输出W相频率
40085=I
26=40087;输出W相实功能量
40087=I
27=40089;输出W相虚功能量
40089=I

28=40153-1;紧急停止

29=40153-3;输出100

30=40153-4;输出125

31=40153-6;整流器输入异常

32=40153-7;备用电源电压异常

33=40153-8;机内过温

34=40153-9;输出过载

35=40153-10;直流过高压

36=40153-11;电池低压

37=40153-12;即将关机

38=40153-13;系统故障

39=40154-0;逆变器启动

40=40154-2;输出断路

41=40155-0;电源供应器故障

42=40155-2;整流器过温保护

43=40155-8;电池接反

44=40155-9;逆变器过温保护

45=40156-0;正常模式

46=40156-1;电池供电模式

47=40156-2;旁路模式供电

48=40156-9;风扇故障

49=40156-12;旁路静态开关故障











[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'输出U相电压',0,1000,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
2='Fld',1,'输出U相电流',0,1000,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
10='Fld',1,'输出V相电压',0,1000,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
11='Fld',1,'输出V相电流',0,1000,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
19='Fld',1,'输出W相电压',0,1000,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
20='Fld',1,'输出W相电流',0,1000,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'


28='Fld',1,'紧急停止',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
31='Fld',1,'整流器输入异常',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
32='Fld',1,'备用电源电压异常',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
33='Fld',1,'机内过温',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
34='Fld',1,'输出过载',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
35='Fld',1,'直流过高压',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
36='Fld',1,'电池低压',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
37='Fld',1,'即将关机',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
38='Fld',1,'系统故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
39='Fld',1,'逆变器启动',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
40='Fld',1,'输出断路',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
41='Fld',1,'电源供应器故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
42='Fld',1,'整流器过温保护',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
43='Fld',1,'电池接反',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
44='Fld',1,'逆变器过温保护',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
45='Fld',1,'正常模式',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
46='Fld',1,'电池供电模式',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
47='Fld',1,'旁路模式供电',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
48='Fld',1,'风扇故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
49='Fld',1,'旁路静态开关故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




