[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=电压: %1% V   %2% V   %3% V  ，电流: %7% A   %8% A   %9% A  ，


[regs3]
55=70




[flds]
cnt=30

1=40058;A相电压
40058=F
2=40060;B相电压
40060=F
3=40062;C相电压
40062=F
4=40064;AB 线电压
40064=F
5=40066;BC线电压
40066=F
6=40068;CA 线电压
40068=F
7=40070;A相电流
40070=F
8=40072;B相电流
40072=F
9=40074;C相电流
40074=F




11=40076;A相有功功率
40076=F
12=40078;B相有功功率
40078=F
13=40080;C相有功功率
40080=F
14=40082;总有功功率
40082=F


15=40084;A相无功功率
40084=F
16=40086;B相无功功率
40086=F
17=40088;C相无功功率
40088=F
18=40090;总无功功率
40090=F



19=40092;A相视在功率
40092=F
20=40094;B相视在功率
40094=F
21=40096;C相视在功率
40096=F
22=40098;总视在功率
40098=F


23=40100;A相功率因数
40100=F
24=40102;B相功率因数
40102=F
25=40104;C相功率因数
40104=F
26=40106;总功率因数
40106=F



27=40108;频率
40108=F








[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A相电流',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
2='Fld',1,'B相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
3='Fld',1,'C相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
7='Fld',1,'A相电流',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
8='Fld',1,'B相电流',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
9='Fld',1,'C相电流',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




