[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4695     ;型号 添加支持类型用
note=UPS;说明 四川汇智
brief=输入电压: %1% V   %2% V   %3% V  输出电压: %10% V  %11% V  %12% V 
[regs2]
43=1
45=1
48=1
50=1
58=3
63=1

[regs4]
1=45


[flds]
cnt=32

1=30002   ;R 相输入电压 
2=30003   ;S 相输入电压  
3=30004   ;T 相输入电压 
4=30005   ;R 相输入频率
5=30006   ;S 相输入频率
6=30007   ;T 相输入频率
7=30008   ;R 相旁路电压
8=30009   ;S 相旁路电压
9=30010   ;T 相旁路电压
10=30014  ;R 相输出电压
11=30015  ;S 相输出电压 
12=30016  ;T 相输出电压
13=30017  ;R 相输出电流
14=30018  ;S 相输出电流
15=30019  ;T 相输出电流
16=30020  ;R 相输出频率
17=30021  ;S 相输出频率
18=30022  ;T 相输出频率
19=30023  ;R 相有功功率
20=30024  ;S 相有功功率
21=30025  ;T 相有功功率
22=30045  ;模块温度
23=30039  ;电池容量
24=30046  ;主机工作模式
25=10044  ;过载异常
26=10046  ;UPS 过载
27=10049  ;UPS 过流
28=10051  ;电池电压异常
29=10059  ;市电异常
30=10060  ;旁路异常
31=10061  ;电池低压
32=10064  ;电池温度


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'R 相输入电压',0,1,11,190,'最小值|最小允许值',255,'最大值|最大允许值'
2='Fld',1,'S 相输入电压',0,1,11,190,'最小值|最小允许值',255,'最大值|最大允许值'
3='Fld',1,'T 相输入电压',0,1,11,190,'最小值|最小允许值',255,'最大值|最大允许值'
4='Fld',1,'R 相输入频率',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
5='Fld',1,'S 相输入频率',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
6='Fld',1,'T 相输入频率',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
7='Fld',1,'R 相旁路电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
8='Fld',1,'S 相旁路电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
9='Fld',1,'T 相旁路电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
10='Fld',1,'R 相输出电压',0,10,11,190,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
11='Fld',1,'S 相输出电压',0,10,11,190,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
12='Fld',1,'T 相输出电压',0,10,11,190,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
13='Fld',1,'R 相输出电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
14='Fld',1,'S 相输出电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
15='Fld',1,'T 相输出电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
16='Fld',1,'R 相输出频率',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',99,'最大值|最大允许值'
17='Fld',1,'S 相输出频率',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',99,'最大值|最大允许值'
18='Fld',1,'T 相输出频率',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',99,'最大值|最大允许值'
19='Fld',1,'R 相有功功率',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
20='Fld',1,'S 相有功功率',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',450,'最大值|最大允许值'
21='Fld',1,'T 相有功功率',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',1000,'最大值|最大允许值'
22='Fld',1,'充电器温度',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
23='Fld',1,'电池容量',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
24='Fld',1,'主机工作模式',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
25='Fld',1,'过载异常',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
26='Fld',1,'UPS 过载',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
27='Fld',1,'UPS 过流',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
28='Fld',1,'电池电压异常',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
29='Fld',1,'市电异常',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
30='Fld',1,'旁路异常',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
31='Fld',1,'电池低压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
32='Fld',1,'电池温度',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''




