[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=电压: %1% V   %2% V   %3% V  ，电流: %4% A   %5% A   %6% A  ，


[regs3]
12=70




[flds]
cnt=30

1=40001;A相电压

2=40002;B相电压

3=40003;C相电压

4=40004;A相电流

5=40005;B相电流

6=40006;C相电流

7=40007;零线电流


8=40008;总有功功率

9=40009;A相有功功率

10=40010;B相有功功率

11=40011;C相有功功率


12=40012;总无功功率

13=40013;A相无功功率

14=40014;B相无功功率

15=40015;C相无功功率


16=40016;总视在功率

17=40017;A相视在功率

18=40018;B相视在功率

19=40019;C相视在功率


20=40020;总功率因数

21=40021;A相功率因数

22=40022;B相功率因数

23=40023;C相功率因数


24=40024;A相线电压

25=40025;B相线电压

26=40026;C相线电压

27=40027;A相频频率
28=40028;B相频频率
29=40029;B相频频率








[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A相电压',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
2='Fld',1,'B相电压',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
3='Fld',1,'C相电压',0,10,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
4='Fld',1,'A相电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
5='Fld',1,'B相电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
6='Fld',1,'C相电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




