[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=电压: %1% V   %2% V   %3% V  ，电流: %8% A   %9% A   %10% A  ，


[regs3]
0=90
100=90
300=40
348=30
500=30
2501=40
2548=30
2700=30
1500=40
1548=30
1700=30





[flds]
cnt=28

1=40001;A相电压
40001=F
2=40003;B相电压
40003=F
3=40005;C相电压
40005=F
4=40007;AB线电压
40007=F
5=40009;BC线电压
40009=F
6=40011;CA线电压
40011=F
7=40013;频率
40013=Lf10
8=40015;A相电流
40015=Lf400
9=40017;B相电流
40017=Lf400
10=40019;C相电流
40019=Lf400
11=40021;总有功功率
40021=Lf400
12=40023;总无功功率
40023=Lf400
13=40025;总功率因数
40025=Lf1000
14=40027;总有功电能
40027=Lf400
15=40029;总无功电能
40029=Lf400
16=40067;总视在功率
40067=Lf400
17=40075;电流三相不平衡度
40075=Lf1000
18=40077;电压三相不平衡度
40077=Lf1000
19=40079;零地电压
40079=Lf1000
20=40081;零序电流
40081=Lf4000
21=40083;温度
40083=F
22=40085;湿度
40085=F
23=40087;漏电电流
40087=Lf1000

24=40301;1QF1A
40301=Lf1000
25=40303;1QF1B
40303=Lf1000
26=40305;1QF1C
40305=Lf1000
27=40307;1QF2A
40307=Lf1000
28=40309;1QF2B
40309=Lf1000
29=40311;1QF2C
40311=Lf1000
30=40313;1QF3A
40313=Lf1000
31=40315;1QF3B
40315=Lf1000
32=40317;1QF3C
40317=Lf1000
33=40319;1QF4A
40319=Lf1000
34=40321;1QF4B
40321=Lf1000
35=40323;1QF4C
40323=Lf1000
36=40325;1QF5A
40325=Lf600
37=40327;1QF5B
40327=Lf600
38=40329;1QF5C
40329=Lf600
39=40331;1QF6
40331=Lf600
40=40333;1QF7
40333=Lf500
41=40335;1QF8
40335=Lf500


42=40349;2QF1
40349=Lf500
43=40351;2QF2
40351=Lf500
44=40353;2QF3
40353=Lf500
45=40355;2QF4
40355=Lf500
46=40357;2QF5
40357=Lf500
47=40359;2QF6
40359=Lf500
48=40361;2QF7
40361=Lf500
49=40363;2QF8
40363=Lf500
50=40365;2QF9
40365=Lf500
51=40367;2QF10
40367=Lf500
52=40369;2QF11
40369=Lf600
53=40371;2QF12
40371=Lf600


54=40501;3QF1
40501=Lf500
55=40503;3QF2
40503=Lf500
56=40505;3QF3
40505=Lf500
57=40507;3QF4
40507=Lf500
58=40509;3QF5
40509=Lf500
59=40511;3QF6
40511=Lf500
60=40513;3QF7
40513=Lf500
61=40515;3QF8
40515=Lf500
62=40517;3QF9
40517=Lf500
63=40519;3QF10
40519=Lf500
64=40521;3QF11
40521=Lf600
65=40523;3QF12
40523=Lf600

66=42501;
42501=F
67=42503;
42503=F
68=42505;
42505=F
69=42507;
42507=F
70=42509;
42509=F
71=42511;
42511=F
72=42513;
42513=F
73=42515;
42515=F
74=42517;
42517=F
75=42519;
42519=F
76=42521;
42521=F
77=42523;
42523=F
78=42525;
42525=F
79=42527;
42527=F
80=42529;
42529=F
81=42531;
42531=F
82=42533;
42533=F
83=42535;
42535=F


84=42549;
42549=F
85=42551;
42551=F
86=42553;
42553=F
87=42555;
42555=F
88=42557;
52557=F
89=42559;
42559=F
90=42561;
42561=F
91=42563;
42563=F
92=42565;
42565=F
93=42567;
42567=F
94=42569;
42569=F
95=42571;
42571=F

96=42701;
42701=F
97=42703;
42703=F
98=42705;
42705=F
99=42707;
42707=F
100=42709;
42709=F
101=42711;
42711=F
102=42713;
42713=F
103=42715;
42715=F
104=42717;
42717=F
105=42719;
42719=F
106=42721;
42721=F
107=42723;
42723=F

41501=Lf1000
41503=Lf1000
41505=Lf1000
41507=Lf1000
41509=Lf1000
41511=Lf1000
41513=Lf1000
41515=Lf1000
41517=Lf1000
41519=Lf1000
41521=Lf1000
41523=Lf1000
41525=Lf600
41527=Lf600
41529=Lf600
41531=Lf600
41533=Lf500
41535=Lf500

41549=Lf500
41551=Lf500
41553=Lf500
41555=Lf500
41557=Lf500
41559=Lf500
41561=Lf500
41563=Lf500
41565=Lf500
41567=Lf500
41569=Lf600
41571=Lf600

41701=Lf500
41703=Lf500
41705=Lf500
41707=Lf500
41709=Lf500
41711=Lf500
41713=Lf500
41715=Lf500
41717=Lf500
41719=Lf500
41721=Lf600
41723=Lf600

















[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
2='Fld',1,'B相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
3='Fld',1,'C相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
8='Fld',1,'A相电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
9='Fld',1,'B相电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
10='Fld',1,'C相电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'

24='Fld',1,'1QF1A电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
25='Fld',1,'1QF1B电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
26='Fld',1,'1QF1C电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
27='Fld',1,'1QF2A电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
28='Fld',1,'1QF2B电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
29='Fld',1,'1QF2C电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
30='Fld',1,'1QF3A电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
31='Fld',1,'1QF3B电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
32='Fld',1,'1QF3C电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
33='Fld',1,'1QF4A电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
34='Fld',1,'1QF4B电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
35='Fld',1,'1QF4C电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
36='Fld',1,'1QF5A电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
37='Fld',1,'1QF5B电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
38='Fld',1,'1QF5C电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
39='Fld',1,'1QF6电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
40='Fld',1,'1QF7电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
41='Fld',1,'1QF8电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
42='Fld',1,'2QF1电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
43='Fld',1,'2QF2电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
44='Fld',1,'2QF3电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
45='Fld',1,'2QF4电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
46='Fld',1,'2QF5电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
47='Fld',1,'2QF6电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
48='Fld',1,'2QF7电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
49='Fld',1,'2QF8电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
50='Fld',1,'2QF9电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
51='Fld',1,'2QF10电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
52='Fld',1,'2QF11电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
53='Fld',1,'2QF12电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
54='Fld',1,'3QF1电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
55='Fld',1,'3QF2电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
56='Fld',1,'3QF3电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
57='Fld',1,'3QF4电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
58='Fld',1,'3QF5电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
59='Fld',1,'3QF6电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
60='Fld',1,'3QF7电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
61='Fld',1,'3QF8电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
62='Fld',1,'3QF9电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
63='Fld',1,'3QF10电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
64='Fld',1,'3QF11电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
65='Fld',1,'3QF12电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'


66='Fld',1,'1QF1A电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
67='Fld',1,'1QF1B电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
68='Fld',1,'1QF1C电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
69='Fld',1,'1QF2A电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
70='Fld',1,'1QF2B电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
71='Fld',1,'1QF2C电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
72='Fld',1,'1QF3A电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
73='Fld',1,'1QF3B电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
74='Fld',1,'1QF3C电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
75='Fld',1,'1QF4A电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
76='Fld',1,'1QF4B电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
77='Fld',1,'1QF4C电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
78='Fld',1,'1QF5A电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
79='Fld',1,'1QF5B电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
80='Fld',1,'1QF5C电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
81='Fld',1,'1QF6电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
82='Fld',1,'1QF7电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
83='Fld',1,'1QF8电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
84='Fld',1,'2QF1电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
85='Fld',1,'2QF2电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
86='Fld',1,'2QF3电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
87='Fld',1,'2QF4电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
88='Fld',1,'2QF5电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
89='Fld',1,'2QF6电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
90='Fld',1,'2QF7电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
91='Fld',1,'2QF8电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
92='Fld',1,'2QF9电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
93='Fld',1,'2QF10电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
94='Fld',1,'2QF11电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
95='Fld',1,'2QF12电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
96='Fld',1,'3QF1电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
97='Fld',1,'3QF2电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
98='Fld',1,'3QF3电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
99='Fld',1,'3QF4电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
100='Fld',1,'3QF5电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
101='Fld',1,'3QF6电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
102='Fld',1,'3QF7电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
103='Fld',1,'3QF8电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
104='Fld',1,'3QF9电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
105='Fld',1,'3QF10电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
106='Fld',1,'3QF11电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
107='Fld',1,'3QF12电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'





[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




