
[comm]
debug=1;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50;采集指令延时，单位ms默认10
mask=0;保留
model=OM-4889;型号 添加支持类型用
note=OM-4889;
brief=X轴: %1% ,Y轴: %2% 




[regs3]
0=2
[flds]
cnt=6
1=40001
2=40002


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld1',1,'X轴',0,10,0,0,'最小值|允许最小值',5000,'最大值|允许最大值'
2='Fld1',1,'Y轴',0,10,0,0,'最小值|允许最小值',5000,'最大值|允许最大值'
