[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4692    ;型号 添加支持类型用
note=AC;说明 8路AC 输入
;brief=电压:%29% V %29st%, 电流:%28% A %28st% ; 


[regs3]
0=8




[flds]
cnt=8
1=40001 ;第一路
2=40002 ;第二路
3=40003 ;第三路
4=40004 ;第四路
5=40005 ;第五路
6=40006 ;第六路
7=40007 ;第七路
8=40008 ;第八路




[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'第一路',0,1,0,0,'0:闭合,1:断开',0,''
2='Fld',1,'第二路',0,1,0,0,'0:闭合,1:断开',0,''
3='Fld',1,'第三路',0,1,0,0,'0:闭合,1:断开',0,''
4='Fld',1,'第四路',0,1,0,0,'0:闭合,1:断开',0,''
5='Fld',1,'第五路',0,1,0,0,'0:闭合,1:断开',0,''
6='Fld',1,'第六路',0,1,0,0,'0:闭合,1:断开',0,''
7='Fld',1,'第七路',0,1,0,0,'0:闭合,1:断开',0,''
8='Fld',1,'第八路',0,1,0,0,'0:闭合,1:断开',0,''


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




