[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=UPS;说明 卓至 飞高
brief=输入电压: %10% V  %11% V %12% V  输出电压: %19% V  %20% V  %21% V 
[regs2]
226=9
414=4


[regs4]
0=9
12=9
24=9
39=3
45=13
71=1

[flds]
cnt=46
1=30001  ;旁路A相电压
2=30002  ;旁路B相电压
3=30003  ;旁路C相电压
4=30004  ;旁路A相电流
5=30005  ;旁路B相电流
6=30006  ;旁路C相电流
7=30007  ;旁路A相频率
8=30008  ;旁路B相频率
9=30009  ;旁路C相频率
10=30013  ;输入A相电压
11=30014  ;输入B相电压
12=30015  ;输入C相电压
13=30016  ;输入A相电流
14=30017  ;输入B相电流
15=30018  ;输入C相电流
16=30019  ;输入A相频率
17=30020  ;输入B相频率
18=30021  ;输入C相频率
19=30025  ;输出A相电压
20=30026  ;输出B相电压
21=30027  ;输出C相电压
22=30028  ;输出A相电流
23=30029  ;输出B相电流
24=30030  ;输出C相电流
25=30031  ;输出A相频率
26=30032  ;输出B相频率
27=30033  ;输出C相频率
28=30040  ;输出 A 相有功功率
29=30041  ;输出 B 相有功功率
30=30042  ;输出 C 相有功功率
31=30046  ;输出 A 相负载百分比
32=30047  ;输出 B 相负载百分比
33=30048  ;输出 C 相负载百分比
34=30049  ;电池状态
35=30050  ;电池电压
36=30052  ;电池电流
37=30057  ;电池剩余放电时间
38=30058  ;电池剩余容量
39=30072  ;供电方式

40=10227  ;紧急报警
41=10228  ;次要报警
42=10229  ;旁路供电
43=10230  ;电池供电
44=10231  ;电池低压(DOD)
45=10232  ;电池低压(EOD)
46=10233  ;旁路故障
47=10234  ;风扇故障
48=10415  ;逆变过载报警
49=10416  ;旁路过载告警
50=10417  ;备电时间预告警
51=10418  ;剩余容量预告警



[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
10='Fld',2,'输入A相电压',0,10,0,1000,'最小值|允许最低值.',5000,'最大值|允许最高值'
11='Fld',2,'输入B相电压',0,10,0,1000,'最小值|允许最低值.',5000,'最大值|允许最高值'
12='Fld',2,'输入C相电压',0,10,0,1000,'最小值|允许最低值.',5000,'最大值|允许最高值'
19='Fld',2,'输出A相电压',0,10,0,1000,'最小值|允许最低值.',5000,'最大值|允许最高值'
20='Fld',2,'输出B相电压',0,10,0,1000,'最小值|允许最低值.',5000,'最大值|允许最高值'
21='Fld',2,'输出C相电压',0,10,0,1000,'最小值|允许最低值.',5000,'最大值|允许最高值'
[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




